| Головна сторінка > Сканування особливих проектів # Оновлення кольору Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) в режимі Home Mode (Простий режим) Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) у режимі Professional Mode (Професійний режим) Використання функції Color Palette (Кольорова палітра) (лише в режимі Professional Mode (Професійний режим)) За допомогою функції Color Restoration (Оновлення кольору) програми Epson Scan можна перетворити старі, збляклі фотографії та фотографії з невдалою експозицією на чіткі зображення з природними кольорами. Надруковані фотографії, плівки або слайди можна відновлювати автоматично під час сканування.
Оригінальне зображення | Після застосування функції Color Restoration (Оновлення кольору)
Вказівки щодо використання функції оновлення кольорів див. у цих розділах. Full Auto Mode (Автоматичний режим): Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Office Mode (Офісний режим): У режимі Office Mode (Офісний режим) ця функція недоступна. Змініть режим сканування на Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Home Mode (Простий режим): Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) в режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) у режимі Professional Mode (Професійний режим) ## Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів Примітка щодо плівок і слайдів.
﻿У режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) можна виконувати сканування лише кольорових плівок розміром 35 мм або кольорових позитивних слайдів. Для сканування інших типів плівок використовуйте режими Home Mode (Простий режим) абоProfessional Mode (Професійний режим). Вказівки щодо зміни режимів сканування див. у розділі Зміна режиму сканування.
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Full Auto Mode (Автоматичний режим) натисніть кнопку Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Customize (Налаштувати).
| Встановіть прапорець Color Restoration (Оновлення кольору).
| Якщо потрібно визначити параметри збереження файлу, натисніть кнопку File Save Settings (Настройки збереження файла). Детальні вказівки див. у розділі Вибір значення File Save Settings (Настройки збереження файла).
Примітка.
У разі запуску програми Epson Scan із TWAIN-сумісної програми, наприклад Adobe Photoshop Elements, кнопка File Save Settings (Настройки збереження файла) не відображається.
| Після виконання всіх необхідних налаштувань натисніть кнопку OK, щоб повернутися до вікна Full Auto Mode (Автоматичний режим).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) в режимі Home Mode (Простий режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Home Mode (Простий режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Image Type (Тип зображення) та Destination (Призначення). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Встановіть прапорець Color Restoration (Оновлення кольору).
Примітка.
Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати функцію Color Restoration (Оновлення кольору), натисніть у вікні Preview (Перегляд) кнопку All (Усі), перш ніж встановити цей прапорець.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Використання функції Color Restoration (Оновлення кольору) у режимі Professional Mode (Професійний режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Professional Mode (Професійний режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Document Source (Джерело документа), Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) (для сканування документів або фотографій) або Film Type (Тип плівки) (для сканування плівок або слайдів), Image Type (Тип зображення) і Resolution (Роздільна здатність). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Прокрутіть вміст вікна до області Adjustments (Налаштування) та встановіть прапорець Color Restoration (Оновлення кольору).
Примітка.
Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати функцію Color Restoration (Оновлення кольору), натисніть у вікні Preview (Перегляд) кнопку All (Усі), перш ніж встановити цей прапорець.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| Якщо потрібно точніше налаштувати кольори, клацніть значок Color Palette (Кольорова палітра). Детальні вказівки див. у розділі Використання функції Color Palette (Кольорова палітра) (лише в режимі Professional Mode (Професійний режим)).
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Використання функції Color Palette (Кольорова палітра) (лише в режимі Professional Mode (Професійний режим)) Для детального налаштування кольорів зображення за допомогою функції Color Palette (Кольорова палітра) у режимі Professional Mode (Професійний режим) виконайте дії, описані в цьому розділі. Ця функція стає доступною лише після попереднього перегляду зображень, тому для її активації необхідно натиснути кнопку Preview (Перегляд). ### Вибір кольорів у зображенні
| Клацніть значок Color Palette (Кольорова палітра).
| Натисніть значок екстрактору кольору. Курсор набуде вигляду піпетки.
| У вікні Preview (Перегляд) виберіть колір у зображенні, який потрібує налаштування.
Вибраний колір переміститься до центральної комірки у вікні Color Palette (Кольорова палітра), а у сусідніх комірках будуть відображені його відтінки.
| Виберіть комірку, яка містить відтінок, потрібний для налаштування кольору зображення. Після цього центральна комірка набуде вибраного кольору, і зображення зміниться відповідним чином.
Примітка.
У разі потреби можна змінити яскравість за допомогою комірок, розташованих праворуч від області налаштування.
| Щоб продовжити налаштування кольору, повторіть пункт 4.
Якщо потрібно зберегти колір для подальших сеансів сканування, натисніть значок save (Зберегти). Цей колір з'явиться в області збереження. Примітка.
Щоб завантажити попередньо збережений колір, виберіть його та клацніть значок для застосування змін у палітрі.
| Після закінчення налаштування кольорів натисніть кнопку Close (Закрити), щоб повернутися до вікна Professional Mode (Професійний режим).
Докладнішу інформацію про використання функції Color Palette (Кольорова палітра) див. у довідці програми Epson Scan. ### Застосування кольору до зображення
| Клацніть значок Color Palette (Кольорова палітра).
| Виберіть комірку, яка містить відтінок, потрібний для налаштування кольору зображення. Цей колір стане кольором центральної комірки.
Примітка.
У разі потреби можна змінити яскравість за допомогою комірок, розташованих праворуч від області налаштування.
| Натисніть значок застосування кольору. Курсор набуде вигляду краплі.
| У вікні Preview (Перегляд) виберіть колір у зображенні, який потрібує налаштування. Зображення зміниться відповідно до зміни кольору.
| Щоб продовжити налаштування кольору, повторіть пункти 2-4.
Якщо потрібно зберегти колір для подальших сеансів сканування, натисніть значок збереження. Цей колір з'явиться в області збереження. Примітка.
Щоб завантажити попередньо збережений колір, виберіть його та клацніть значок для застосування змін у палітрі.
| Після закінчення налаштування кольорів натисніть кнопку Close (Закрити), щоб повернутися до вікна Professional Mode (Професійний режим).
Докладнішу інформацію про використання функції Color Palette (Кольорова палітра) див. у довідці програми Epson Scan. Угору |