| Головна сторінка > Технічні характеристики # Технічні характеристики сканера Загальні характеристики Механічні характеристики Електричні характеристики Умови навколишнього середовища Інтерфейси Стандарти та підтвердження відповідності Примітка.
Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
## Загальні характеристики
Тип сканера | Планшетний, кольоровий
Фотоелектричний пристрій | Кольоровий лінійний датчик CCD
Кількість ефективних пікселів | 54400 × 74880 точок для роздільної здатності 6400 точок на дюйм В разі вибору великої роздільної здатності область сканування може бути обмежена.
Розмір документа | Непрозорий: 216 × 297 мм (8,5 × 11,7 дюймів), формат A4 або US letter Прозорий: Плівка 35 мм: 12 кадрів одночасно Слайди 35 мм: до 4 слайдів одночасно Середній формат 6 мм: до 22 см
Роздільна здатність сканування | 6400 точок на дюйм (основний режим) 9600 точок/дюйм із застосуванням технології Micro Step (субсканування)
Кінцева роздільна здатність | від 50 до 6400, 9600 і 12800 точок на дюйм (від 50 до 6400 точок на дюйм із кроком 1 точка на дюйм)
Зображення | 16 бітів на піксель на кожний внутрішній колір 16 бітів на піксель для зовнішнього кольору (максимум)
Інтерфейс | Один порт Hi-speed USB/порт USB
Джерело світла | Білий світлодіод, інфрачервоний світлодіод
Примітка.
Додаткова оптична роздільна здатність — це максимальна роздільна здатність сканування, притаманна елементам датчика CCD, згідно з визначенням стандарту ISO 14473. Стандарт ISO 14473 визначає оптичну роздільну здатність як основну оптичну частоту дискретизації датчика сканера.
Угору ## Механічні характеристики
Габарити | Ширина: 280 мм (11,0 дюйма) Глибина: 485 мм (19,1 дюйма) Висота: 118 мм (4,6 дюйма)
Вага | Прибл. 4,1 кг (9,0 фунтів) без адаптера змінного струму
Угору ## Електричні характеристики Примітка.
Напруга живлення вказана на адаптері змінного струму або на задній панелі сканера.
### Сканер
Номінальна напруга | 24 В (постійний струм)
Номінальний вхідний струм | 1,3 A
Споживання енергії | Робочий режим: 15,5 Вт Режим готовності: 5,5 Вт Режим очікування: 1,6 Вт Вимкнений стан: 0,4 Вт
### Адаптер змінного струму
| Модель на 100–120 В | Модель на 220–240 В
Модель адаптера змінного струму | A411B | A411E
Номінальна вхідна напруга | 100–120 В (змінний струм) | 220–240 В (змінний струм)
Номінальний вхідний струм | 1,0 A | 0,5 A
Номінальна вхідна частота | 50–60 Гц
Номінальна вихідна напруга | 24 В (постійний струм)
Номінальний вихідний струм | 1,3 A
Примітка.
Модель адаптера змінного струму може відрізнятися від вказаної, залежно від регіону.
Угору ## Умови навколишнього середовища
Температура | Експлуатація | від 10 до 35 ˚C (від 50 до 95 ˚F);
Зберігання | –від 25 до 60 ˚C (–від 13 до 140 ˚F);
Відносна вологість | Експлуатація | від 10% до 80%, без конденсації
Зберігання | від 10% до 85%, без конденсації
Умови експлуатації | Звичайні офісні або домашні умови. Не експлуатуйте сканер, якщо він знаходиться під впливом прямого сонячного проміння, розташований біля сильних джерел світла або там, де багато пилу.
Угору ## Інтерфейси ### Інтерфейс USB
Тип інтерфейсу | Технічні характеристики універсальної послідовної шини, випуск 2.0
Електричний стандарт | Режим Full Speed (повна швидкість – 12 Мбіт/с) і Hi-Speed (висока швидкість – 480 Мбіт/с) згідно з Технічними характеристиками універсальної послідовної шини, випуск 2.0.
Тип роз'єму | Один порт типу B
Угору ## Стандарти та підтвердження відповідності ### Сканер Модель для США:
EMC | FCC, частина 15, розділ B, клас B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 клас B
Модель для Європи:
Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/EC | EN 55022 Клас B EN 55024
Модель для Австралії:
EMC | AS/NZS CISPR22 клас B
### Виробник та імпортер зазначаються відповідно до вимог директиви 2011/65/EU (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Адаптер змінного струму Модель для США:
Правила безпеки | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC | FCC, частина 15, розділ B, клас B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 клас B
Модель для Європи:
Директива низької напруги 2006/95/EC Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 Клас B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралії:
Правила безпеки | AS/NZS 60950.1
EMC | AS/NZS CISPR22 клас B
Угору |