| Головна сторінка > Сканування особливих проектів # Видалення слідів пилу і подряпин за допомогою технології DIGITAL ICE Technology DIGITAL ICE Technology Специфікації Застосування функції DIGITAL ICE Technology у режимі Home Mode (Простий режим) Застосування функції DIGITAL ICE Technology у режимі Professional Mode (Професійний режим) У цьому сканері, а також у програмному забезпеченні Epson Scan реалізовано технологію DIGITAL ICE Technology, яка дозволяє усувати стійкі сліди пилу та подряпини на сканованих документах.
Оригінальне зображення | Після застосування технології DIGITAL ICE Technology
За допомогою технології DIGITAL ICE Technology можна усувати сліди пилу, які неможливо усунути за допомогою функції Dust Removal (Видалення дефектів). Однак сканування із застосуванням технології DIGITAL ICE Technology потребує більше часу та системних ресурсів. Рекомендується перед застосуванням технології DIGITAL ICE Technology усунути сліди пилу за допомогою функції Dust Removal (Видалення дефектів). Докладні відомості див. у розділі Видалення слідів пилу за допомогою функції "Dust Removal" (Видалення дефектів). Примітка.
Функції Dust Removal (Видалення дефектів) і DIGITAL ICE Technology не можна застосовувати одночасно. Не використовуйте функцію DIGITAL ICE Technology для сканування зображень, на яких немає пилу або подряпин, інакше відскановане зображення може виявитися спотвореним або розмазаним. Зображення, відскановані із застосуванням функції DIGITAL ICE Technology, можуть виглядати менш зернистими, ніж оригінали.
Перед застосуванням функції DIGITAL ICE Technology переконайтеся, що ваш комп'ютер відповідає вимогам, указаним у розділі DIGITAL ICE Technology Специфікації. ## DIGITAL ICE Technology Специфікації У наведеній нижче таблиці визначені вимоги до пам'яті та жорсткого диску, необхідні для застосування функції DIGITAL ICE Technology. Для обробляння та збереження зображень указаних у таблиці розмірів із зазначеною роздільною здатністю за допомогою функції DIGITAL ICE Technology необхідні додаткові ресурси.
Тип оригіналу | Роздільна здатність * | Обсяг на жорсткому диску | Системна пам'ять
35-мм плівка або слайд | 150 точок на дюйм | 1 MB | 8 MB
300 точок на дюйм | 1 MB | 15 MB
600 точок на дюйм | 4 MB | 30 MB
1200 точок на дюйм | 16 MB | 59 MB
2400 точок на дюйм | 63 MB | 117 MB
3600 точок на дюйм | 142 MB | 175 MB
12800 точок на дюйм | 251 MB | 233 MB
Плівка формату Medium (6 20 см) | 150 точок на дюйм | 4 MB | 34 MB
300 точок на дюйм | 8 MB | 70 MB
600 точок на дюйм | 29 MB | 139 MB
1200 точок на дюйм | 116 MB | 277 MB
2400 точок на дюйм | 464 MB | 553 MB
3600 точок на дюйм | 1042 MB | 830 MB
12800 точок на дюйм | 1853 MB | 1106 MB
* Фактична роздільна здатність, що застосовується у функції DIGITAL ICE Technology, вища за роздільну здатність, указану у програмі Epson Scan. Переконайтеся, що системні ресурси відповідають указаним вимогам. Типи оригіналів, до яких можна застосовувати функцію DIGITAL ICE Technology.
Тип оригіналу | DIGITAL ICE Technology
Кольоровий негатив | Так
Кольорова позитивна плівка або слайди | Так *
Монохромний негатив | Ні **
Монохромний позитив | Ні
* Плівка "Кодахром" не підтримується. ** Підтримується тільки пігментна монохромна негативна плівка. Примітка.
Якщо системних ресурсів недостатньо, сканування потребуватиме значно більше часу. Крім того, програмне забезпечення реагуватиме на натиснення кнопки Cancel (Скасувати) з великою затримкою.
Вказівки щодо використання функції DIGITAL ICE Technology див. у вказаних нижче розділах. Full Auto Mode (Автоматичний режим): У Full Auto Mode (Автоматичний режим) ця функція недоступна. Змініть режим сканування на Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Office Mode (Офісний режим): У режимі Office Mode (Офісний режим) ця функція недоступна. Змініть режим сканування на Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Home Mode (Простий режим): Застосування функції DIGITAL ICE Technology у режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Застосування функції DIGITAL ICE Technology у режимі Professional Mode (Професійний режим) Угору ## Застосування функції DIGITAL ICE Technology у режимі Home Mode (Простий режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Детальні вказівки див. у розділі Розміщення плівок і слайдів.
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Home Mode (Простий режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Image Type (Тип зображення) та Destination (Призначення). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Установіть прапорець DIGITAL ICE Technology.
Примітка.
Функція DIGITAL ICE Technology застосовується до всіх зображень, але результати її застосування не відображаються у вікні Preview (Перегляд). Їх можна побачити тільки на відсканованих зображеннях.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Детальні вказівки див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування), щоб відсканувати зображення й усунути з них сліди пилу та подряпини.
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Докладні відомості див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Застосування функції DIGITAL ICE Technology у режимі Professional Mode (Професійний режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Детальні вказівки див. у розділі Розміщення плівок і слайдів.
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Professional Mode (Професійний режим), виберіть параметри Film Type (Тип плівки), Image Type (Тип зображення), Resolution (Роздільна здатність) та Document Size (Розмір документа). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Прокрутіть вміст вікна до області Adjustments (Налаштування) і встановіть прапорець DIGITAL ICE Technology.
Примітка.
Функція DIGITAL ICE Technology застосовується до всіх зображень, але результати її застосування не відображаються у вікні Preview (Перегляд). Їх можна побачити тільки на відсканованих зображеннях.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Детальні вказівки див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування), щоб відсканувати зображення й усунути з них сліди пилу та подряпини.
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Докладні відомості див. у розділі Завершення сканування. Угору |