Andere Informationen / Druckerspezifikationen

# Elektrische Anschlüsse

Eingangsspannungs | 90 bis 264 V
Frequenzbereich | 50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenz | 49,5 bis 60,5 Hz
Nennstrom | 0,4 to 0,2 A
Leistungsaufnahme | Ca. 19 W (ISO10561 Letter Pattern) Ca. 3 W im Ruhemodus (Sleep Mode) Ca. 2,7 W im ausgeschalteten Modus (Power Off Mode)

| Hinweis:

Überprüfen Sie die erforderlichen Spannungswerte anhand des Typenschilds an der Rückseite des Druckers.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes