Andere Informationen / Druckerspezifikationen

# Umgebungsbedingungen

Temperatur | Betrieb: 10 bis 35°C Lagerung: -20 bis 60°C 1 Monat bei 40 °C Transport:* -20 bis 60°C 120 Stunden bei 60 °C
Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit Lagerung:*,** 5% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit

| * Lagerung in einem Versandbehälter

| ** Ohne Kondensation

[Oben]

Vorheriges | Nächstes