Problemlösung

# Das Papier wird nicht korrekt eingezogen

> Das Papier wird nicht eingezogen.
> Es werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen
> Das Papier staut sich
> Papier falsch eingelegt
> Das Papier wird nicht vollständig ausgegeben oder ist zerknittert

## Das Papier wird nicht eingezogen.

Nehmen Sie den Papierstapel heraus und stellen Sie Folgendes sicher:

- Das Papier ist nicht gewellt oder zerknittert.

- Das Papier ist nicht zu alt. Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung, der dem Papier beigelegt ist.

- Der eingelegte Papierstapel überschreitet nicht die Pfeilmarkierung an der linken Papierführungsschiene.

- Der Papierstapel passt unter die Halterungsdorne an den Papierführungsschienen.

- Die Anzahl der Blätter des Papierstapels ist nicht höher als für das jeweilige Druckmedium veranschlagt.

| Fassungskapazität für Epson-Spezialmedien

- Das Papier staut sich nicht im Drucker. Falls doch, entfernen Sie das gestaute Papier.
  Siehe Das Papier staut sich

- Die Tintenpatronen sind nicht leer. Wechseln Sie die Tintenpatrone gegebenenfalls aus.
  Siehe Tintenpatronen austauschen

- Beachten Sie die Anweisungen, die dem Papier beigefügt sind. Legen Sie das Papier erneut ein.

| Einzelblattpapier einlegen

[Oben]

## Es werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel bündig mit der Pfeilmarkierung für das Fassungsvermögen an der Papierführungsschiene ist oder sich darunter befindet.

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel unter den Halterungsdornen an der Innenseite der Papierführungsschienen sitzt.

- Stellen Sie sicher, dass die linke Papierführungsschiene gegen die linke Papierseite ausgerichtet ist.

- Achten Sie darauf, dass das Papier weder gewölbt noch geknickt oder gefaltet ist. Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, ehe Sie es einlegen.

- Nehmen Sie den Papierstapel heraus, und stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu dünn ist.
  Siehe Papier

- Fächern Sie den Papierstapel auf, um die Blätter voneinander zu lösen und legen Sie ihn ein.

- Wenn zu viele Exemplare eines Dokuments gedruckt werden, überprüfen Sie die Einstellung Exemplare im Menü Seitenlayout der Druckersoftware.
  Siehe Kopien

[Oben]

## Das Papier staut sich

Drücken Sie die Wartungstaste , um das gestaute Papier aus dem Gerät zu transportieren. Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie sämtliches Papier aus dem Drucker, auch alle zerrissenen Blätter. Legen Sie das Papier dann wieder ein und betätigen Sie die Wartungstaste , um den Druckvorgang fortzusetzen.

| Hinweis:

Wenn Sie einen Fremdkörper nicht auf einfache Weise selbst entfernen können, wenden Sie keine Gewalt an und nehmen Sie den Drucker nicht auseinander. Wenden Sie sich an Ihren EPSON-Fachhändler.

Wenn häufiger Papierstaus auftreten, stellen Sie Folgendes sicher:

- Das Papier ist glatt, nicht gewellt oder zerknittert.

- Das Papier weist eine hohe Qualität auf.

- Das Papier ist mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt.

- Der Papierstapel wurde vor dem Einlegen aufgefächert.

- Der eingelegte Papierstapel ragt nicht über die Pfeilmarkierung an der linken Papierführungsschiene heraus.

- Der Papierstapel passt unter die Halterungsdorne an den Papierführungsschienen.

- Die Anzahl der Blätter des Papierstapels übersteigt nicht die für das Druckmedium spezifizierte Grenze.

| Fassungskapazität für Epson-Spezialmedien

- Die linke Papierführungsschiene ist auf die Breite des Papiers eingestellt.

- Der Drucker befindet sich auf einer ebenen, stabilen Unterlage, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird.

[Oben]

## Papier falsch eingelegt

Wenn das Papier zu weit in den Drucker geschoben wurde, kann es nicht einwandfrei eingezogen werden. Schalten Sie den Drucker aus und nehmen Sie das Papier heraus. Schalten Sie den Drucker dann wieder ein und legen Sie das Papier richtig ein.

| Achtung:

Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam in das Papierfach des Druckers. Legen Sie das Papier so ein, dass der Rand innen aufliegt und von oben sichtbar ist, wenn von oben in das Papierfach geblickt wird. Der Drucker kann beschädigt werden, wenn das Papier zu weit in das Papierfach geschoben wird. Siehe die nachstehende Abbildung.

[Oben]

## Das Papier wird nicht vollständig ausgegeben oder ist zerknittert

- Wenn das Papier nicht vollständig ausgegeben wird, betätigen Sie die Wartungstaste , öffnen Sie die Druckerabdeckung und entnehmen Sie das Papier. Überprüfen Sie auch in der Anwendung bzw. in der Druckersoftware die Einstellungen für das Papierformat.
  Siehe Einstellungen in der Registerkarte Haupteinstellungen vornehmen

- Wenn das Papier zerknittert ausgegeben wird, ist es möglicherweise zu feucht oder zu dünn. Legen Sie einen neuen Stapel Papier ein.

| Hinweis:

Lagern Sie den Papiervorrat in der Originalverpackung in trockener Umgebung.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes