Andere Informationen

# Einzelblattpapier einlegen

Führen Sie zum Einlegen von Einzelblattpapier in den Drucker die nachstehenden Schritte aus.

| Ziehen Sie das Papierausgabefach heraus und ziehen Sie die Verlängerung des Papierausgabefachs heraus. Drücken Sie den Halterungsdorn an der linken Papierführungsschiene herunter und schieben Sie die Schiene so zur Seite, dass der Abstand zwischen den beiden Papierführungsschienen etwas breiter ist als das verwendete Papier.

| Fächern Sie einen Stapel Papier auf und richten Sie die Kanten durch Aufstoßen auf eine ebene Unterlage bündig zueinander aus.

| Legen Sie den Papierstapel mit der zu bedruckenden Seite nach oben so in das Papierfach ein, dass die rechte Seite an der rechten Papierführungsschiene anliegt. Schieben Sie dann die linke Papierführungsschiene gegen die linke Seite des Papierstapels. Achten Sie darauf, dass der Papierstapel unter die Halterungsdorne auf der Innenseite der Papierführungsschienen eingelegt wird.

|  | Achtung:

Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam in das Papierfach des Druckers. Legen Sie das Papier so ein, dass der Rand innen aufliegt und von oben sichtbar ist, wenn von oben in das Papierfach geblickt wird. Der Drucker kann beschädigt werden, wenn das Papier zu weit in das Papierfach geschoben wird. Siehe die nachstehende Abbildung.

|  | Hinweis:

Lassen Sie genügend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier ungehindert vom Drucker ausgegeben werden kann.

Legen Sie Papier immer mit der schmalen Seite voran in den Drucker ein.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel bündig mit der Pfeilmarkierung für das Fassungsvermögen an der Papierführungsschiene ist oder sich darunter befindet.

Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, ehe Sie es einlegen. Ausdrucke auf gewelltem Papier können verschmieren, besonders dann, wenn der druckbare Bereich mit der Einstellung Ränder minimieren erweitert wurde.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes