Andere Informationen

# Druckerteile und Bedienfeldfunktionen

> Teile des Druckers
> Bedienfeld

## Teile des Druckers

a. Papierstütze: Stützt das in den Einzelblatteinzug eingelegte Papier.

b. Einzelblatteinzug: Enthält das unbedruckte Papier und zieht während des Druckvorgangs die Seiten automatisch ein.

c. Druckerabdeckung Deckt den Druckmechanismus ab. Öffnen Sie ihn nur zum Installieren und Austauschen von Tintenpatronen.

d. Ausgabefach: Hier wird das ausgegebene Papier abgelegt.

e. Verlängerung des Ausgabefachs: Trägt das ausgegebene Papier.

f. Papierführungsschienen: Die Papierführungsschienen sorgen dafür, dass das Papier gerade eingezogen wird. Stellen Sie die linke Papierführungsschiene auf die Breite des Papiers ein.

a. Tintenpatronen-Arretierbügel: Hält die Tintenpatronen an ihrem Platz. Öffnen Sie ihn nur zum Installieren und Austauschen von Tintenpatronen.

b. Druckkopf: Überträgt die Tinte auf das Papier.

c. Bedienfeld: Steuert die verschiedenen Druckerfunktionen. Weitere Einzelheiten finden Sie im nächsten Abschnitt.

[Oben]

## Bedienfeld

### Tasten

Taste | Funktion
Netzschalter | Hiermit schalten Sie den Drucker ein und aus. Bei zweimaliger Betätigung im eingeschalteten Zustand des Druckers wird der Druckerspeicher gelöscht. Halten Sie zum Ausschalten des Druckers den Schalter gedrückt, bis die Anzeige erlischt.
Wartungtaste | Wenn die Taste innerhalb von drei Sekunden gedrückt und wieder losgelassen wird, wird das Papier entweder eingezogen oder ausgegeben. Wenn die Taste nach dem Fehler 'Kein Papier' gedrückt und wieder losgelassen, wird der Druckvorgang wieder aufgenommen. Wenn die Taste drei Sekunden gedrückt gehalten wird, während die Fehlerkontrollleuchte nicht leuchtet oder blinkt, erfolgt die Reinigung des Druckkopfs. Wenn die Tinte verbraucht ist, wird der Druckkopf in die Tintenpatronen-Auswechselposition gefahren. Die entsprechende Tintenpatrone wird ausgewechselt. Anschließend wird Tinte in den Drucker geladen. Durch gleichzeitiges Drücken dieser Taste und des Netzschalters wird der Druckkopf in die Tintenpatronen-Auswechselposition gefahren.

### Kontrollleuchten

Anzeige | Beschreibung
Netzschalter | Leuchtet auf, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Blinkt, wenn der Drucker Daten empfängt, druckt, wenn eine Tintenpatrone ausgetauscht wird, wenn das Tintenzuleitungssystem aktiviert wird oder der Druckkopf gereinigt wird.
Fehleranzeige | Leuchtet auf, wenn sich kein Papier mehr im Drucker befindet. Legen Sie Papier in das Papierfach ein und betätigen Sie die Wartungstaste , um den Druckvorgang wieder aufzunehmen. Leuchtet auf, wenn sich das Papier im Drucker staut. Entnehmen Sie alles Papier aus dem Papierfach und legen Sie es dann erneut korrekt ein. Wenn die Anzeige blinkt, schalten Sie den Drucker aus und ziehen alles Papier vorsichtig aus dem Drucker heraus. Blinkt, wenn die Monochromtintenpatrone bzw. die Farbtintenpatrone fast leer ist. Leuchtet, wenn die Monochromtintenpatrone bzw. die Farbtintenpatrone leer ist. Tauschen Sie die Monochromtintenpatrone (T036) bzw. die Farbtintenpatrone (T037) aus.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes