Andere Informationen

# Briefumschläge einlegen

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte zum Einlegen von Umschlägen in den Drucker.

| Ziehen Sie das Papierausgabefach heraus und ziehen Sie die Verlängerung des Papierausgabefachs heraus.

| Drücken Sie den Halterungsdorn an der linken Papierführungsschiene herunter und stellen Sie die Schiene so ein, dass der Abstand zwischen den beiden Papierführungsschienen etwas breiter ist als der Briefumschlag.

| Legen Sie Briefumschläge mit der kurzen Seite voran und der Umschlagklappe an der linken Seite ein, wie in der Abbildung dargestellt.

|  | Hinweis:

Hinsichtlich der Stärke von Briefumschlägen und ihrem Faltvermögen bestehen beträchtliche Unterschiede. Wenn der Umschlagstapel höher als 10 mm ist, drücken Sie jeden Umschlag vor dem Einlegen flach. Falls die Druckqualität schlechter wird, wenn Sie einen Stapel Briefumschläge eingelegt haben, legen Sie die Briefumschläge einzeln ein.

Sie können bis zu 10 Briefumschläge gleichzeitig in das Papierfach einlegen.

Verwenden Sie keine gewellten oder gefalteten Briefumschläge.

Glätten Sie die vorangehende Kante des Briefumschlags vor dem Einlegen.

Verwenden Sie keine Briefumschläge, die zu dünn sind, sie könnten im Drucker zerknittern.

Epson empfiehlt, zum Drucken auf Briefumschläge ausschließlich schwarze Tinte zu verwenden. Wenn Sie sich für eine andere Tintenfarbe entscheiden, sollten Sie den Rand breiter einstellen, damit die Tinte nicht im unteren Bereich des Briefumschlags verschmiert.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes