Druckqualität optimieren

# Druckkopfdüsen überprüfen

> Utility Düsentest verwenden
> Verwendung der Bedienfeldtasten

Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druckbild aufweisen, können Sie die Ursache des Problems möglicherweise durch einen Düsentest feststellen.

Die Überprüfung der Druckkopfdüsen können Sie vom Computer aus mit dem Düsentest-Utility der Druckersoftware oder am Drucker über die Tasten am Drucker-Bedienfeld vornehmen.

## Utility Düsentest verwenden

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte für die Verwendung des Utilitys Düsentest.

| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier der Größe A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Rufen Sie die Druckersoftware auf.

| Druckersoftware aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Düsentest.

| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

[Oben]

## Verwendung der Bedienfeldtasten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Druckkopfdüsen mit Hilfe der Bedienfeldtasten zu überprüfen.

| Schalten Sie den Drucker aus.

| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier der Größe A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Halten Sie die Wartungstaste gedrückt und drücken Sie den Netzschalter , um den Drucker einzuschalten.

| Lassen Sie nur den Netzschalter los, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Wenn der Drucker mit dem Düsentest beginnt, lassen Sie auch die Wartungstaste los.

Es folgen zwei Beispiele für Düsentestmuster.

| Testmuster in Ordnung

| Druckkopf muss gereinigt werden

Wird die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt, liegt das Problem beim Drucker. Möglicherweise ist eine Düse verstopft oder der Druckkopf ist schlecht justiert.
Siehe Druckkopf reinigen
Siehe Druckkopf-Justage

[Oben]

Vorheriges | Nächstes