Druckqualität optimieren

# Druckkopf reinigen

> Utility Druckkopfreinigung verwenden
> Verwendung der Bedienfeldtasten

Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druck aufweisen, können Sie das Problem möglicherweise beheben, indem Sie den Druckkopf reinigen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Düsen die Tinte ordnungsgemäß ausgeben.

Die Druckkopfreinigung können Sie vom Computer aus mit dem Utility Druckkopfreinigung der Druckersoftware oder über die Tasten des Bedienfelds am Drucker durchführen.

| Hinweis:

Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Reinigen Sie daher, um keine Tinte zu verschwenden, den Druckkopf nur, wenn die Druckqualität nachlässt, d. h. wenn z. B. die Ausdrucke blasser werden bzw. Farben nicht stimmen oder fehlen.

Führe Sie zunächst das Utility Düsentest aus, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss. So lässt sich unnötiger Tintenverbrauch vermeiden.

Wenn die Fehlerkontrollleuchte blinkt oder leuchtet, ist die Reinigung des Druckkopfs nicht möglich. Tauschen Sie zuerst die entsprechende Tintenpatrone aus.

## Utility Druckkopfreinigung verwenden

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte zur Reinigung des Druckkopfes mit Hilfe des Utilitys Druckkopfreinigung.

| Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Fehlerkontrollleuchte nicht leuchtet oder blinkt.

|  | Hinweis:

Wenn die Fehlerkontrollleuchte blinkt, ist die Reinigung des Druckkopfs nicht möglich. Tauschen Sie zuerst die entsprechende Tintenpatrone aus.

| Rufen Sie die Druckersoftware auf.

| Druckersoftware aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopfreinigung.

| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

> Die Netzschalter-Kontrollleuchte blinkt während des Reinigungszyklus des Druckers.

|  | Achtung:

Schalten Sie den Drucker niemals aus, während die Netzschalter-Kontrollleuchte blinkt. Hierdurch kann es zu Schäden am Drucker kommen.

| Wenn die Netzschalter-Kontrollleuchte zu blinken aufhört, legen Sie einige Blatt Papier ein und klicken Sie im Dialogfeld Druckkopfreinigung auf Düsentestmuster drucken, um sicherzustellen, dass der Druckkopf sauber ist.

Es folgen zwei Beispiele für Düsentestmuster:

| Testmuster in Ordnung

| Druckkopf muss gereinigt werden

Wenn die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt wurde, müssen Sie die Druckkopfreinigung gegebenenfalls erneut durchführen und die Düsentestseite nochmals ausdrucken.
Siehe Druckkopf reinigen

| Hinweis:

Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, ziehen Sie den Netzstecker des Druckers ab und lassen Sie den Drucker bis zum nächsten Tag außer Betrieb. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang der Druckkopfreinigung.

Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, ist möglicherweise mindestens eine der Tintenpatronen alt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor sie leer ist, finden Sie unter Tintenpatronen austauschen.

Ist die Druckqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu drucken.

[Oben]

## Verwendung der Bedienfeldtasten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe der Bedienfeldtasten zu reinigen.

| Stellen Sie sicher, dass die Netzschalter-Kontrollleuchte leuchtet und die Fehlerkontrollleuchte nicht leuchtet.

|  | Hinweis:

Wenn die Fehlerkontrollleuchte blinkt oder leuchtet, ist die Druckkopfreinigung nicht möglich. Durch Aktivierung dieser Option wird der Auswechselvorgang der Tintenpatrone gestartet. Wenn Sie die Tintenpatrone derzeit nicht auswechseln wollen, betätigen Sie die Wartungstaste erneut, dann kehrt der Druckkopf zurück in seine Ruhestellung.

| Halten Sie die Wartungstaste drei Sekunden gedrückt.

|  | Hinweis:

Wenn Sie die Wartungstaste bereits nach weniger als drei Sekunden loslassen, wird das Papier eingezogen. Wenn Sie die Taste länger als sechs Sekunden gedrückt halten, bewegt sich der Druckkopf in die Tintenpatronen-Auswechselposition. Betätigen Sie die Wartungstaste erneut, um das Papier auszugeben oder um den Druckkopf zurück in die Ruheposition zu fahren, und wiederholen Sie dann Schritt 1.

> Der Drucker startet die Druckkopfreinigung und die Betriebsanzeige beginnt zu blinken.

|  | Achtung:

Schalten Sie den Drucker niemals aus, während die Netzschalter-Kontrollleuchte blinkt. Hierdurch kann es zu Schäden am Drucker kommen.

| Wenn die Netzschalter-Kontrollleuchte zu blinken aufhört, drucken Sie ein Düsentestmuster, um festzustellen, ob der Druckkopf sauber ist. Siehe Druckkopfdüsen überprüfen

| Hinweis:

Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, ziehen Sie den Netzstecker des Druckers ab und lassen Sie den Drucker bis zum nächsten Tag außer Betrieb. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang der Druckkopfreinigung.

Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, ist möglicherweise mindestens eine der Tintenpatronen alt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor sie leer ist, finden Sie unter Tintenpatronen austauschen.

Ist die Druckqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu drucken.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes