Andere Informationen

# Drucker transportieren

Wenn Sie den Drucker transportieren müssen, verpacken Sie ihn vorsichtig, wie unten beschrieben, mit dem Original-Verpackungsmaterial im Originalkarton (oder in einem ähnlichen Karton, in den er genau passt). Gehen Sie anhand der folgenden Schritte vor:

| Vorsicht:

Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung herum noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

| Achtung:

Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht senkrecht hin oder drehen Sie ihn nicht um. Sonst kann es vorkommen, dass Tinte aufgrund von Erschütterungen oder Vibrationen ausläuft.

Lassen Sie zum Transport die Tintenpatronen im Drucker installiert. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.

| Öffnen Sie die Druckerabdeckung und stellen Sie sicher, dass sich der Druckkopf in der Abdeckposition (ganz rechts) befindet. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie den Drucker ein, und warten Sie, bis der Druckkopf in die Abdeckposition gefahren ist. Schließen Sie die Druckerabdeckung. Schalten Sie den Drucker dann aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

| Ziehen Sie das Schnittstellenkabel aus dem Drucker.

| Nehmen Sie das Papier aus dem Papierfach heraus und entfernen Sie die Papierstütze.

| Öffnen Sie erneut die Druckerabdeckung. Befestigen Sie die Patronenhalterung mit Klebeband am Drucker, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, und schließen Sie die Druckerabdeckung.

| Drücken Sie das Papierausgabefach in den Drucker.

| Bringen Sie das Transportsicherungsmaterial auf beiden Seiten des Druckers an.

| Verpacken Sie Drucker und Netzkabel im Originalkarton.

| Halten Sie den Drucker beim Transport stets waagerecht.

| Entfernen Sie vor der erneuten Verwendung unbedingt das Schutzmaterial und die Klebebänder vom Drucker.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes