Muut tiedot

# Tulostimen puhdistaminen

Tulostin pysyy hyvässä kunnossa, kun puhdistat sen kunnolla useita kertoja vuodessa seuraavasti.

| Irrota tulostimen virtajohto.

| Poista paperi arkinsyöttölaitteesta.

| Poista varovasti pöly ja lika arkinsyöttölaitteesta pehmeällä harjalla.

| Jos arkinsyöttölaitteen ulko- tai sisäpinta on likainen, puhdista se miedossa pesuliuoksessa kostutetulla pehmeällä, puhtaalla liinalla. Pidä tulostimen kansi suljettuna, jotta tulostimen sisään ei pääsisi vettä.

| Jos tulostimen sisäosat tahriintuvat musteeseen vahingossa, pyyhi muste pois kostealla liinalla.

| Jos tulostimen sisälle on vuotanut mustetta, pyyhi tulostimen sisäosat pehmeällä ja puhtaalla liinalla.

| Vakava varoitus:

Älä koske tulostimen sisällä oleviin hammasrattaisiin tai teloihin.

| Varoitus:

Varo rasvan joutumista tulostuspään siirtokelkan metallisiin osiin.

Älä koskaan puhdista tulostinta alkoholilla tai tinnerillä. Nämä kemikaalit voivat vahingoittaa sekä tulostimen osia että sen koteloa.

Varo läikyttämästä vettä tulostimen mekanismin tai elektronisten osien päälle.

Älä käytä kovaa tai hankaavaa harjaa.

Älä suihkuta tulostimen sisäosiin voiteluaineita. Sopimattomat öljyt voivat vahingoittaa tulostimen mekanismia. Jos tulostin vaatii voitelua, ota yhteys sen jälleenmyyjään tai asiantuntevaan huoltoon.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava