Ongelmanratkaisu

# Tulostuslaatuun liittyvät ongelmat

> Vaakasuuntaisia raitoja
> Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja
> Värit ovat vääriä, tai värejä puuttuu
> Epäterävä tai tuhruinen tulostusjälki

Jos tulostuslaatu on huono, suorita ensin
. Vertaa tulostetta sitten alla oleviin kuviin. Napsauta kuvatekstiä sen kuvan alla, joka muistuttaa eniten testisivua.

Vaakasuuntaisia raitoja | Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja
Vaakasuuntaisia raitoja | Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja
Värit ovat vääriä, tai värejä puuttuu | Epäterävä tai tuhruinen tulostusjälki

## Vaakasuuntaisia raitoja

- Varmista, että paperi on asetettu arkinsyöttölaitteeseen niin, että sen tulostuspuoli osoittaa ylöspäin.

- Puhdista tukkeutuneet mustesuuttimet suorittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

- Suorita Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen.

- Käytä mustekasetit loppuun kuuden kuukauden kuluessa niiden avaamisesta.

- Käytä aitoja Epson-mustekasetteja.

- Poista kaikki mukautetut asetukset ja valitse Quality (Laatu) -asetuksiksi Text (Teksti) -asetukset.
  Lisätietoja on kohdassa Main (Yleiset) -välilehden asetusten määrittäminen.

- Tarkista virheen merkkivalo . Jos valo palaa, vaihda kyseinen mustekasetti.
  Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen.

- Varmista, että tulostinohjeman tulostusalueasetukseksi ei ole valittu Pienennä marginaalit. Kun tämä asetus on valittuna, laajennetun alueen tulostuslaatu saattaa heikentyä.

- Varmista, että tulostimen ohjelmiston Media Type (Tulostusmateriaali) -kohtaan valittu asetus vastaa tulostimeen ladattua paperia.

| Tulostusmateriaalin asetukset

[Alkuun]

## Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja

- Varmista, että paperi on asetettu arkinsyöttölaitteeseen niin, että sen tulostuspuoli osoittaa ylöspäin.

- Puhdista tukkeutuneet mustesuuttimet suorittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

- Suorita Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen.

- Poista valinta tulostinohjelmiston Advanced (Lisäasetukset) -valintaikkunan High Speed (Nopea tulostus) -valintaruudusta.
  Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten määrittäminen.

- Varmista, että tulostinohjelmistossa valittu tulostusmateriaali vastaa tulostimeen ladattua tulostusmateriaalia.

| Tulostusmateriaalin asetukset

[Alkuun]

## Värit ovat vääriä, tai värejä puuttuu

- Tyhjennä tulostimen ohjelmiston Black Ink Only (Mustavalkotulostus) -asetus.
  Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten määrittäminen.

- Muuta väriasetuksia sovelluksessa tai tulostimen ohjelmiston Advanced (Lisäasetukset) -valintaikkunassa.
  Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten määrittäminen.

- Suorita Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

> Jos värit ovat yhä vääriä tai niitä puuttuu, korvaa värillinen mustekasetti. Jos ongelma ei poistu, vaihda mustekasetti.
> Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen.

- Jos olet juuri vaihtanut mustekasetin, varmista, että pakkaus ei ole vanhentunut. Vaihda kasetit uusiin myös silloin, kun et ole käyttänyt tulostinta pitkään aikaan.
  Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen.

[Alkuun]

## Epäterävä tai tuhruinen tulostusjälki

- Varmista, että olet valinnut tulostimelle oikean tulostinohjaimen.

- Käytä ainoastaan Epsonin suosittelemaa paperia.
  Lisätietoja on kohdassa Paperi.

- Käytä aitoja Epson-mustekasetteja.

- Varmista, että tulostin on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on kaikissa suunnissa tulostinta suurempi. Tulostin ei toimi oikein, jos se on vinossa.

- Varmista, että paperi on ehjä, puhdas ja riittävän uusi.

- Varmista, että paperi on kuiva ja että paperin tulostuspuoli osoittaa ylöspäin.

- Poista kaikki mukautetut asetukset ja valitse Quality (Laatu) -asetuksiksi Text (Teksti) -asetukset.
  Lisätietoja on kohdassa Main (Yleiset) -välilehden asetusten määrittäminen.

- Jos paperi on käpristynyt, yritä oikaista se.

- Varmista, että tulostimen ohjelmiston Media Type (Tulostusmateriaali) -asetus on määritetty oikein.

- Poista jokainen arkki tulostelokerosta heti tulostuksen jälkeen varsinkin silloin, kun tulostat piirtoheitinkalvoja.

- Jos tulostat kiiltomuoviarkeille tai piirtoheitinkalvoille, aseta pinon alle tukiarkki (tai tavallinen paperiarkki) tai lataa vain yksi arkki kerralla.

- Älä kosketa piirtoheitinkalvon tai kiiltäväpintaisten paperien tulostuspuolta. Anna musteen asettua muutaman tunnin ajan tulostettuasi asiakirjoja piirtoheitinkalvoille tai kiiltomuoviarkeille ennen kuin käsittelet niitä.

- Suorita Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

- Suorita Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava