Muut tiedot

# Kirjekuorten lataaminen

Lataa kirjekuoret tulostimeen alla kuvatulla tavalla.

| Vedä tulostelokero ja sen jatke ulos.

| Paina vasemman reunaohjaimen kieleke alas ja siirrä sitä niin, että reunohjainten väli on hiukan käyttämäsi paperin leveyttä suurempi.

| Lataa kirjekuoret kuvan mukaan lyhyt sivu edellä ja läppä vasemmalla.

|  | Huomautus:

Kirjekuorten paksuus ja taittuvuus vaihtelevat suuresti. Jos kirjekuoripino on yli 10 mm paksu, litistä jokainen kirjekuori painamalla ennen latausta. Jos tulostuslaatu heikkenee silloin, kun kirjekuoria on ladattuna kirjekuoripinona, lataa yksi kirjekuori kerrallaan.

Voit ladata arkinsyöttölaitteeseen enintään 10 kirjekuorta kerrallaan.

Älä käytä rypistyneitä tai taittuneita kirjekuoria.

Silitä jokaisen kirjekuoren latausreuna ennen lataamista.

Älä käytä liian ohuita kirjekuoria, sillä ne voivat rypistyä tulostuksen aikana.

Epson suosittelee mustan musteen käyttämistä kirjekuorille tulostamiseen. Jos haluat käyttää muuta musteen väriä, aseta marginaalit leveämmiksi, jotta muste ei tahraa kirjekuoren alaosaa.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava