# Sanasto

Seuraavat määritelmät koskevat erityisesti tulostimia.

apuohjelmat
  Ohjelmistoja, joiden avulla voidaan valvoa ja ylläpitää tulostinta. Apuohjelmia ja tulostinohjainta kutsutaan yhteisesti tulostinohjelmistoksi. Katso myös tulostinohjelmisto.

asema
  Muistilaite, esimerkiksi kiintolevy, CD-ROM-asema tai levykeasema. Windowsissa jokaisella asemalla on käyttöä helpottava kirjaintunnus.

automaattinen rullapaperin leikkain
  Sisäänrakennettu paperin leikkain, joka leikkaa rullapaperille jatkuvalla tulostuksella tulostetut kuvat automaattisesti.

Background Printing (Taustatulostus)
  Tietokonetta voi käyttää muihin toimintoihin, kun asiakirja tulostetaan taustatulostuksena. Kun taustatulostus ei ole käytössä, tietokone keskeyttää kaikki muut toiminnot asiakirjan tulostamisen ajaksi. Tällöin tulostustiedot lähetetään tulostimelle nopeammin.

Bluetooth
  Langaton teknologia, jonka avulla eri laitteet saadaan toimimaan yhdessä ilman kaapelikytkentöjä.

CMYK
  Syaani (sinivihreä), magenta, keltainen ja musta. Näitä värimusteita käytetään, kun tulostettavia värejä luodaan vähentävään järjestelmään.

Collate (Lajittele)
  Asetus, jossa tulostetaan useiden sivujen pituisia asiakirjoja kokonaisina joukkoina sen sijaan, että asiakirja tulostettaisiin sivu sivulta.

ColorSync
  Macintosh-ohjelmisto, joka on suunniteltu värintäsmäytykseen. Katso myös värintäsmäytys.

DMA
  Lyhenne sanoista "Direct Memory Access". Tiedonsiirto-ominaisuus, jossa tietokoneen suoritin ohitetaan ja joka mahdollistaa tietokoneen ja oheislaitteen (kuten tulostimen) tai kahden oheislaitteen välisen suoran tiedonsiirron.

dpi
  Pistemäärä tuumalla (dpi, dots per inch) Tarkkuuden mittayksikkö. Katso myös tarkkuus.

Edge Smoothing (Sileä reuna)
  Parantaa epätarkkojen kuvien tulostuslaatua tasoittamalla kuvien kulmikkaita reunoja ja viivoja. Asetuksella ei ole vaikutusta tarkkojen kuvien tai tekstin tulostamiseen.

EPSON MonitorIV
  Macintosh-käyttöjärjestelmän apuohjelma, jonka avulla voit hallita jonossa olevia tulostustöitä. Ohjelma myös ilmaisee parhaillaan tulostettavana olevan työn tilan. (Katso tulostusjono)

EPSON Status Monitor 3
  Windows-käyttöjärjestelmän apuohjelma, jonka avulla voit tarkastella tulostimen tilatietoja, kuten jäljellä olevan musteen määrää, ja tarkistaa, onko tulostimen toiminnassa havaittu virheitä.

EPSON StatusMonitor
  Macintosh-käyttöjärjestelmän apuohjelma, joka valvoo tulostimen tilaa. Jos StatusMonitor havaitsee virheen kirjoittimen toiminnassa, se tuo näyttöön tästä ilmoittavan sanoman.

Finest Detail (Yksityiskohtainen)
  Tämä tulostinohjelmiston asetus terävöittää ja selkeyttää automaattisesti tulosteita etenkin tekstin tulostuksessa. Asetuksen käyttö voi pidentää tulostusaikaa.

Fit to Page (Sovita sivulle) -tulostaminen
  Tulostustila, joka suurentaa tai pienentää asiakirjan kokoa automaattisesti niin, että se mahtuu paperikoolle, joka on valittu tulostimen ohjelmistossa.

fontti
  Tietyn tyylin ja koon tyypin ominaisuuksien joukko.

gamma
  Asetus, joka säätää kuvan kontrastia muokkaamalla keskisävyjä ja keskitason harmaasävyjä.

harmaasävyt
  Mustasta valkoiseen ulottuva harmaasävyasteikko. Värit korvataan harmaasävyillä, kun tulostuksessa käytetään vain mustaa mustetta.

Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma
  Apuohjelma, joka puhdistaa tulostuspään niin, että tulostuspään suuttimet suihkuttavat mustetta asianmukaisella tavalla.

ICM (Image Color Matching)
  Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävä värintäsmäytysmenetelmä. Katso myös värintäsmäytys.

Ink Levels (Musteen määrä)
  Graafinen näyttö, joka ilmaisee jäljellä olevan musteen määrän kasetissa.

julistetulostus
  Tulostustila, jossa voi suurentaa yhden asiakirjasivun 4:lle, 9:lle tai 16:lle arkille, minkä jälkeen voit liittää arkit yhteen julisteeksi.

kaksipuolinen tulostus
  Tulostustila, jossa voidaan tulostaa paperin molemmille puolille.

kirkkaus
  Kuvan vaaleus tai tummuus.

kontrasti
  Asetus, joka maksimoi tai minimoi kuvan kirkkaiden ja tummien osien eron.

liitäntä
  Tietokoneen ja tulostimen välinen kytkentä. Katso myös rinnakkaisliitäntä ja USB-liitäntä.

liitäntäkaapeli
  Kaapeli, jolla tietokone ja tulostin liitetään yhteen.

marginaalit
  Paperin reunoilla tulostusalueen ulkopuolella oleva tila. Katso myös tulostusalue.

MicroWeave
  Tulostusmenetelmä, jossa kuvat hienompina osasina. Se estää raitaisuuden syntymistä. Katso myös raitaisuus.

Mirror Image (Peilikuva)
  Tämä tulostinohjelmiston asetus kääntää tulosteen vasemmalta oikealle.

mustavalkotulostus
  Tulostustapa, jossa käytetään vain mustaa mustetta.

musteensäästötulostus
  Tulostustapa, jossa tulostuksessa käytetään tavallista vähemmän pisteitä musteen säästämiseksi.

mustesuihku
  Tulostustapa, jossa kirjaimet ja symbolit muodostetaan suihkuttamalla mustetta paperille.

nollaus
  Oletusasetusten palauttaminen käyttöön katkaisemalla tulostimesta virta ja kytkemällä virta heti takaisin päälle.

nopea tulostus
  Tulostus, jossa tulostuspää tulostaa kumpaankin suuntaan liikkuessaan edestakaisin. Näin tulostus on tavallista nopeampaa.

Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelma
  Apuohjelma, joka tarkistaa, ovatko tulostuspään suuttimet tukossa ja tarvitsevatko ne puhdistusta.

ohjain
  Ohjelmisto, joka lähettää tietokoneen oheislaitteelle ohjeita, joiden avulla laite toimii. Esimerkiksi tulostinohjain vastaanottaa tulostustietoja tekstinkäsittelysovelluksesta ja lähettää tulostimeen ohjeet siitä, miten tiedot on tulostettava. Tulostinohjainta ja tulostimen apuohjelmia kutsutaan yhteisesti tulostinohjelmistoksi. Katso myös tulostinohjelmisto.

oletusasetus
  Arvo tai asetus, joka tulee käyttöön, kun laitteeseen kytketään virta tai kun se nollataan tai alustetaan.

Orientation (Suunta)
  Asetukset, jotka määrittävät tulosteen suunnan. Valitse joko Portrait (Pysty) tai Landscape (Vaaka).

Pages Per Sheet (Sivuja arkilla) -tulostaminen
  Tulostustila, jossa voidaan tulostaa kaksi tai neljä sivua yhdelle arkille.

paikallinen tulostin
  Tulostin, joka on liitetty suoraan tietokoneeseen liitäntäkaapelilla.

PhotoEnhance
  Tulostustila, jossa voi valita käyttöön kuvankorjausasetuksia, joita käytetään valokuvissa ennen niiden tulostamista.

portti
  Liitäntäkanava, jonka kautta tiedot siirtyvät laitteesta toiseen.

Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma
  Apuohjelma, joka kohdistaa tulostuspään niin, että kuvat tulostuvat selvästi. Käytetään silloin, kun kuvat ovat epäteräviä tai kun tulosteessa on väärin kohdistettuja pystysuuntaisia viivoja tai vaakasuuntaisia raitoja.

PRINT Image Matching
  Järjestelmän avulla voi tulostaa helposti todella upeita tulosteita digitaalisen kameran PRINT Image Matching -toiminnon ja tätä täsmäytystä tukevan tulostimen avulla. Tulostuskomennot liitetään valokuvadataan digitaalisella kameralla kuvaamisen aikana. Tulostin tarttuu näihin komentoihin tulostaakseen valokuvat niissä väreissä, jotka vastaavat parhaiten digitaalisia otoksia.

Print Preview (Esikatselu)
  Asetus, jonka avulla näet ennen tulostusta, miltä dokumentti näyttää tulostettuna.

Profiles (Profiilit)
  Standardit, joiden avulla eri laitteet voivat toimia yhdessä käyttäen langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Profiilit määritetään niiden käyttötapojen ja ominaisuuksien avulla, joilla ne mahdollistavat laitteiden toimivan. Näitä ovat tulostus tai tietokoneelta skannaaminen. Voit jakaa nämä tiedot silloin, kun laitteet voivat käyttää samaa profiilia.

Quality Option (Laatuasetus) -asetukset
  Tulostinohjelmistossa olevat tulostuslaatuasetukset.

raitaisuus
  Vaakasuuntainen viivakuviointi, joka tulee joskus näkyviin graafisten kuvien tulostuksessa. Katso myös MicroWeave.

Reduce/Enlarge Document (Pienennä/suurenna)
  Tulostustapa, jolla asiakirjan tulostuskokoa voi muuttaa.

Reverse Order (Käänteinen järjestys)
  Asetus, jonka avulla voi tulostaa asiakirjat käänteisessä järjestyksessä viimeisestä sivusta alkaen.

RGB
  Punainen, vihreä ja sininen. Nämä värit, jotka katodisädeputken elektronitykki säteilee fosforista, luovat näyttöväreille lisäseoksen.

rinnakkaisliitäntä
  Liittymä, jota käytetään yksi yhteen -liitännässä tietokoneen ja tulostimen välillä. Katso myös liitäntä.

Rotate 180° (Kierrä 180 astetta)
  Asetus, jonka avulla tulostettavaa sivua käännetään 180 astetta.

Saturation (Värikylläisyys)
  Asetus, jonka avulla voi muuttaa värin elävyyttä. Mitä pienempi värikylläisyys, sitä himmeämpiä värit ovat. Mitä suurempi värikylläisyys, sitä elävämpiä värit ovat.

spool manager
  Ohjelmisto, joka muuntaa tulostustiedot koodeiksi, jotka tulostin pystyy tulkitsemaan. Katso myös taustatulostus.

sRGB
  Värinhallintamenetelmä, jonka avulla voidaan säilyttää värivastaavuus sRGB-standardin mukaisten laitteiden välillä.

Status Monitor
  Ohjelmisto, jonka avulla voidaan valvoa tulostimen tilaa.

suuttimet
  Tulostuspäässä olevat pienet putket, joiden kautta tulostin suihkuttaa musteen paperille. Tulostuslaatu huonontuu, jos tulostuspään suuttimet tukkeutuvat.

tarkkuus
  Kuvan esittämisessä käytettyjen pisteiden määrä, joka ilmaistaan kaavalla (vaakasuuntaiset pisteet) x (pystysuuntaiset pisteet).

taustatulostus
  Tulostuksen ensimmäinen vaihe, jossa tulostinohjelmisto muuntaa tulostustiedot koodeiksi, jotka tulostin pystyy tulkitsemaan. Nämä tiedot lähetetään sitten suoraan tulostimeen tai tulostuspalvelimeen.

toimintatesti
  Tapa tarkistaa tulostimen toiminta. Tulostimen toimintatestin aikana tulostin tulostaa tietokoodeja ja suuttimen testikuvion.

tulostaminen käyttämällä Watermark (Vesileima) -asetusta
  Tulostustila, jonka avulla tulosteeseen voi tulostaa tekstin tai kuvan, kuten vesileiman.

tulostimen apuohjelmat
  Katso apuohjelmat.

tulostinohjain
  Katso ohjain.

tulostinohjelmisto
  Tulostimen toimitukseen sisältyy tulostinohjain ja tulostimen apuohjelmat. Tulostinohjaimen avulla voit määrittää erilaisia asetuksia, joiden avulla voit mukauttaa tulostuksen omien tarpeittesi mukaan. Tulostimen apuohjelmien avulla voit tarkistaa tulostimen ja pitää sen hyvässä toimintakunnossa. Katso myös ohjain ja apuohjelmat.

Tulostus reunasta reunaan
  Tulostustila, jossa voidaan tulostaa ilman, että millään paperin neljästä sivusta on marginaaleja.

tulostusalue
  Sivun alue, jolle tulostin pystyy tulostamaan. Marginaalien takia tämä alue on pienempi kuin sivun fyysinen koko.

tulostusjono
  Odotusjärjestys, jossa tulostustyöt lähetetään tulostimelle verkon kautta ja jossa ne odottavat tulostusta.

tulostusmateriaali
  Materiaali, jolle tiedot tulostetaan, esimerkiksi tavallinen paperi, kirjekuori, erikoispaperi tai piirtoheitinkalvo.

USB-liitäntä
  USB on lyhenne sanoista "Universal Serial Bus". Käyttäjä voi liittää jopa 127 oheislaitetta (kuten näppäimistöjä, osoitinlaitteita ja tulostimia) tietokoneeseen yhden yleiskäyttöisen liitännän kautta. USB-keskittimien avulla voi lisätä lisäportteja. Katso myös liitäntä.

värikasetti
  Sisältää tulostuksessa käytettävän musteen.

värintäsmäytys
  Yleinen termi väritietojen käsittelytavalle, jossa tietokoneen näytössä näkyvät värit sovitetaan tarkasti tulosteiden väriin. Eri tilanteissa käytetään eri värintäsmäytysohjelmistojen tai -järjestelmien valikoimia. Katso myös ColorSync ja ICM (Image Color Matching).

[Alkuun]