Ongelmanratkaisu

# Tulostuksen peruuttaminen

> Windows XP- ja 2000-käyttöjärjestelmät
> Windows Me- ja 98-käyttöjärjestelmät

Jos havaitset tulostuksen aikana ongelmia, sinun on todennäköisesti peruutettava tulostus. Voit peruuttaa tulostuksen noudattamalla alla olevia ohjeita.

## Windows XP- ja 2000-käyttöjärjestelmät

Kun työ lähetetään tulostimeen, näyttöön tulee edistymisosoitin.

Peruuta tulostus valitsemalla Stop (Lopeta).

[Alkuun]

## Windows Me- ja 98-käyttöjärjestelmät

Voit peruuttaa tulostuksen joko edistymisosoittimen tai EPSON Spool Manager -apuohjelman avulla. Lisätietoja on jäljempänä.

### Edistymisosoittimen käyttäminen

Kun työ lähetetään tulostimeen, näyttöön tulee edistymisosoitin.

Peruuta tulostus valitsemalla Stop (Lopeta).

### EPSON Spool Managerin käyttäminen

EPSON Spool Manager muistuttaa Windowsin Print Manageria (Tulostuksenhallintaa). Jos tulostuksenhallintaohjelma vastaanottaa useita tulostustöitä, se asettaa ne vastaanottojärjestykseen (verkkotulostimia käytettäessä tätä kutsutaan tulostusjonoksi). Kun tulostustyö siirtyy jonossa ensimmäiseksi, EPSON Spool Manager lähettää sen tulostimeen. Voit peruuttaa tulostustöitä Spool Manager -apuohjelmassa. Voit myös tarkastella tulostimeen lähetettyjen töiden tulostustilaa sekä keskeyttää valittujen töiden tulostamisen ja jatkaa tulostusta tai käynnistää valitut tulostustyöt uudelleen.

Kun olet lähettänyt tulostustyön, tehtäväpalkkiin tulee näkyviin EPSON Stylus C46 Series -painike. Voit avata EPSON Spool Manager -apuohjelman valitsemalla tämän painikkeen.

Voit peruuttaa tulostustyön valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla Cancel (Peruuta).

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava