Ongelmanratkaisu

# Muut tulostusongelmat

> Virheelliset tai käsittämättömät merkit
> Virheelliset reunukset
> Käänteinen kuva
> Tulostuu tyhjiä sivuja
> Tulosteessa on tahroja
> Tulostus on liian hidasta

## Virheelliset tai käsittämättömät merkit

- Varmista, että olet valinnut oikean tulostimen ja tulostinohjaimen.

- Valitse tulostin oletustulostimeksi.

- Poista keskeytyneet tulostustyöt Spool Manager -apuohjelmasta (Windows Me/98).
  Lisätietoja on kohdassa EPSON Spool Managerin käyttäminen.

- Katkaise virta tulostimesta ja tietokoneesta. Varmista, että tulostimen kaapeli on kunnolla paikallaan.

[Alkuun]

## Virheelliset reunukset

- Tarkista sovelluksessa määritetty reunusasetus. Varmista, että reunukset ovat sivun tulostusalueella.
  Lisätietoja on kohdassa Paperi.

- Tarkista asetukset Page Layout (Sivun asettelu) -välilehdestä. Varmista, että asetukset vastaavat tulostimeen ladatun paperin kokoa.
  Lisätietoja on kohdassa Main (Yleiset) -välilehden asetusten määrittäminen.

[Alkuun]

## Käänteinen kuva

Poista tulostinohjelmiston Mirror Image (Peilikuva) -valintaruudun valinta tai poista peilikuva-asetuksen valinta sovelluksessa. Lisätietoja on tulostimen ohjelmiston tai sovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa.
Lisätietoja on kohdassa Page Layout (Sivun asettelu) -välilehden asetusten määrittäminen.

[Alkuun]

## Tulostuu tyhjiä sivuja

- Varmista, että olet valinnut oikean tulostimen ja tulostinohjaimen.

- Valitse tulostin oletustulostimeksi.

- Tarkista asetukset Main (Yleiset) -välilehdestä. Varmista, että asetukset vastaavat tulostimeen ladatun paperin kokoa.
  Lisätietoja on kohdassa Main (Yleiset) -välilehden asetusten määrittäminen.

- Puhdista tukkeutuneet mustesuuttimet suorittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

Kun olet kokeillut yhtä tai useita esitetyistä ratkaisuista, tarkista tulostimen toiminta suorittamalla tulostimen toimintatesti.
Lisätietoja on kohdassa Tulostimen toimintatestin suorittaminen.

[Alkuun]

## Tulosteessa on tahroja

- Jos paperi on käpristynyt, yritä oikaista se.

- Poista valinta tulostinohjelmiston Advanced (Lisäasetukset) -valintaikkunan High Speed (Nopea tulostus) -valintaruudusta. Voit avata Advanced (Lisäasetukset) -valintaikkunan Main (Yleiset) -välilehdeltä, kun Mode (Tila) -asetukseksi on valittu Custom (Mukautettu). Jos haluat poistaa tämän valinnan käytöstä, sinun täytyy todennäköisesti muuttaa myös Print Quality (Tulostuslaatu) -asetusta.

- Lataa ja poista kuivaa paperia useita kertoja. Jos ongelma ei poistu, mustetta on voinut valua tulostimen sisälle. Puhdista tulostimen sisäosa puhtaalla ja pehmeällä kankaalla.
  Lisätietoja on kohdassa Tulostimen puhdistaminen.

[Alkuun]

## Tulostus on liian hidasta

- Varmista, että tulostimen ohjelmiston Media Type (Tulostusmateriaali) -asetus on määritetty oikein.

| Tulostusmateriaalin asetukset

- Valitse tulostinohjelmiston Quality Option (Laatuvalinta) -asetukseksi Text (Teksti).
  Lisätietoja on kohdassa Quality Option (Laatuasetus).

- Sulje kaikki sovellukset, joita et käytä.

Jos mikään yllä olevista ohjeista ei auttanut ongelman ratkaisuun, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
Lisätietoja on kohdassa Tulostusnopeuden lisääminen.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava