Ongelmanratkaisu

# Tietoliikennevirhe

> Merkkivalo ei pala
> Merkkivalo palaa, mutta mitään ei tulostu

## Merkkivalo ei pala

Syy | Toimet
Verkkojohtoa ei ehkä ole liitetty asianmukaisesti pistorasiaan. | Katkaise tulostimesta virta ja tarkista verkkojohdon liitäntä tulostimeen ja pistorasiaan. Kytke sitten tulostimeen virta.
Pistorasialla saattaa olla erillinen virtakytkin tai automaattinen ajastin. | Varmista, että pistorasiaan on kytketty virta. Voit esimerkiksi liittää pistorasiaan toisen sähkölaitteen ja tarkistaa toimiiko se normaalisti.

[Alkuun]

## Merkkivalo palaa, mutta mitään ei tulostu

Syy | Toimet
Tietokonetta ei ehkä ole liitetty tulostimeen asianmukaisesti. | Suorita asennusohjeessa kuvatut asennustoimet.
Liitäntäkaapelia ei ehkä ole liitetty asianmukaisesti. | Tarkista tulostimen ja tietokoneen välisen liitäntäkaapelin molempien päiden liitokset.
Käytössä saattaa olla vääränlainen liitäntäkaapeli. | Jos käytät USB-liitäntää, käytä Revision 1.1 -kaapelia.
On saattanut tapahtua virhe. | Tarkista, vilkkuuko ohjauspaneelissa muita merkkivaloja kuin virran merkkivalo tai palaako jokin merkkivalo punaisena. Lisätietoja on kohdassa Virhetilan merkkivalot.
Tulostin saattaa olla rikki. | Tarkista tulostimen kunto tulostamalla suuttimen tarkistuskuvio. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen toimintatestin suorittaminen. Jos tulostin ei tulosta, se saattaa olla rikki. Ota yhteys jälleenmyyjään.
Sovelusohjelmistoa ei ole määritetty tulostinta varten asianmukaisesti. | Varmista, että tulostin on valittuna sovellusohjelmistossa.
Tietokonejärjestelmän muisti ei riitä käsittelemään asiakirjaa. | Yritä vähentää asiakirjan kuvien tarkkuutta sovellusohjelmassa tai asenna tietokoneeseen lisää muistia, jos mahdollista.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava