Muut tiedot

# Yksittäisten arkkien asettaminen tulostimeen

Lataa paperi tulostimeen alla kuvatulla tavalla.

| Vedä tulostelokero ja sen jatke ulos. Paina vasemman reunaohjaimen kieleke alas ja siirrä sitä niin, että reunaohjainten väli on hiukan käyttämäsi paperin leveyttä suurempi..

| Ilmaa paperipino ja tasaa sen reunat tasaista pöydänpintaa vasten.

| Lataa paperipino arkinsyöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin siten, että paperin oikea reuna on oikeaa reunaohjainta vasten. Siirrä sitten vasen reunaohjain paperin vasenta reunaa vasten. Varmista, että paperipino on ladattu reunaohjainten sisäpuolella olevien kielekkeiden alle.

|  | Varoitus:

Älä työnnä paperia väkisin tulostimen arkinsyöttölaitteeseen. Aseta paperi niin, että reuna on sisällä ja se voidaan nähdä, kun arkinsyöttölaitetta katsotaan ylhäältä päin. Jos paperi työnnetään liian syvälle arkinsyöttölaitteeseen, tulostin voi vaurioitua. Katso alla olevaa kuvaa.

|  | Huomautus:

Jätä tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos.

Aseta paperi arkinsyöttölaitteeseen aina lyhyt sivu edellä.

Varmista, että paperinippu on reunaohjaimen sivussa olevan nuolimerkin tasalla tai sen alapuolella.

Jos paperi on taittunut, suorista se tai taivuta sitä kevyesti vastakkaiseen suuntaan ennen lataamista. Jos tulostetaan taipuneelle paperille, muste voi tahria tulosteen, varsinkin, jos tulostusalueen asetuksena on Pienennä marginaalit.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava