Tulostuslaadun parantaminen

# Tulostuspäiden puhdistaminen

> Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman käyttäminen
> Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen

Jos toteat, että tuloste on odottamattoman vaalea tai siitä puuttuu pisteitä, voit todennäköisesti korjata vian puhdistamalla tulostuspään niin, että suuttimet suihkuttavat mustetta asianmukaisella tavalla.

Voit puhdistaa tulostuspään tietokoneen avulla käyttäen tulostinohjelmistossa olevaa Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelmaa tai itse tulostimesta tulostimen ohjauspaneelin painikkeilla.

| Huomautus:

Tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa jonkin verran mustetta. Puhdista tulostuspää sen vuoksi vasta, kun tulostuslaatu alkaa huonontua (jos tuloste on esimerkiksi sumea, väriltään väärä tai osa tulosteesta jää tulostumatta), jotta mustetta ei kulu turhaan.

Tarkista ensin Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman avulla, tarvitseeko tulostuspää puhdistaa. Näin säästät mustetta.

Jos virheen merkkivalo vilkkuu tai on päällä, et voi puhdistaa tulostuspäätä. Vaihda ensin kyseinen mustekasetti uuteen.

## Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelman käyttäminen

Voit puhdistaa tulostuspään Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelmalla seuraavien vaiheiden mukaisesti.

| Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että virheen merkkivalo ei ole päällä.

|  | Huomautus:

Jos virheen merkkivalo vilkkuu, et voi puhdistaa tulostuspäätä. Vaihda ensin kyseinen mustekasetti uuteen.

| Käynnistä tulostinohjelmisto.

| Tulostinohjelmiston käyttäminen

| Valitse Maintenance (Huolto) -välilehti ja valitse sitten Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -painike.

| Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

> -merkkivalo vilkkuu tulostimen suorittaessa puhdistusta.

|  | Varoitus:

Älä koskaan sammuta tulostinta virran merkkivalon vilkkuessa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

| Kun -merkkivalo ei enää vilku, lataa tulostimeen muutama paperiarkki ja varmista tulostuspään puhtaus napsauttamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -valintaikkunan Print Nozzle Check Pattern (Suuttimen testikuvio) -painiketta.

Alla on kaksi suuttimen testikuviota.

| Hyvä näyte

| Tulostuspää on puhdistettava

Jos suuttimien tarkistussivu ei tulostu riittävän hyvin, sinun on toistettava tulostuspään puhdistus ja tulostettava suuttimen testikuvio uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

| Huomautus:

Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun olet toistanut tämän menettelyn neljä tai viisi kertaa, katkaise tulostimesta virta ja anna sen olla käyttämättömänä noin vuorokauden ajan. Suorita sitten tarvittaessa suuttimien tarkastus ja tulostuspään puhdistus uudelleen.

Jos tulostuslaatu ei ole vieläkään parempi, toinen tai molemmat mustekasetit voivat olla vanhoja tai vahingoittuneita, ja ne on vaihdettava. Lisätietoja mustekasetin vaihtamisesta ennen sen tyhjenemistä on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen.

Jos tulostuslaatu ei mustekasettien vaihdon jälkeenkään ole hyvä, ota yhteyttä tulostimen jälleenmyyjään.

Tulostuslaadun ylläpitämiseksi sinun kannattaa tulostaa muutamia sivuja ainakin kerran kuukaudessa.

[Alkuun]

## Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen

Voit puhdistaa tulostuspään ohjauspaneelin painikkeilla seuraavien vaiheiden mukaisesti.

| Varmista, että virran merkkivalo palaa ja musteen loppumista osoittava valo ei pala.

|  | Huomautus:

Jos virheen merkkivalo vilkkuu tai palaa, et voi puhdistaa tulostuspäätä. Tämä toimenpide alkaa mustekasetin vaihtamisen. Jos et kuitenkaan halua vaihtaa mustekasettia, paina -huoltopainiketta uudelleen, jotta tulostuspää palaa perusasentoon.

| Pidä -huoltopainiketta alhaalla kolmen sekunnin ajan.

|  | Huomautus:

Jos vapautat -huoltopainikkeen ennen kuin kolme sekuntia on kulunut, paperin syöttö käynnistyy. Jos painat painiketta yli kuusi sekuntia, tulostuspää siirtyy mustekasetin vaihtoasentoon. Poista paperi tai palauta tulostuspää perusasentoon painamalla -huoltopainiketta uudelleen ja toista sitten vaihe 1.

> Tulostin aloittaa tulostuspään puhdistuksen ja -merkkivalo alkaa vilkkua.

|  | Varoitus:

Älä koskaan sammuta tulostinta virran merkkivalon vilkkuessa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

| Kun -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, varmista tulostuspään puhtaus tulostamalla suuttimen testikuvio. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspään suuttimien tarkistaminen.

| Huomautus:

Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun olet toistanut tämän menettelyn neljä tai viisi kertaa, katkaise tulostimesta virta ja anna sen olla käyttämättömänä noin vuorokauden ajan. Suorita sitten tarvittaessa suuttimien tarkastus ja tulostuspään puhdistus uudelleen.

Jos tulostuslaatu ei ole vieläkään parempi, toinen tai molemmat mustekasetit voivat olla vanhoja tai vahingoittuneita, ja ne on vaihdettava. Lisätietoja mustekasetin vaihtamisesta ennen sen tyhjenemistä on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen.

Jos tulostuslaatu ei mustekasettien vaihdon jälkeenkään ole hyvä, ota yhteyttä tulostimen jälleenmyyjään.

Tulostuslaadun ylläpitämiseksi sinun kannattaa tulostaa muutamia sivuja ainakin kerran kuukaudessa.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava