Tulostuslaadun parantaminen

# Tulostuspään suuttimien tarkistaminen

> Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman käyttäminen
> Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen

Jos tulosteet ovat himmeitä tai niistä puuttuu pisteitä, vika saattaa olla tulostuspään mustesuuttimissa.

Voit tarkistaa tulostuspään mustesuuttimet tietokoneen avulla käyttäen tulostinohjelmistossa olevaa Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelmaa tai itse tulostimesta tulostimen ohjauspaneelin painikkeilla.

## Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman käyttäminen

Käytä Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheittaisia ohjeita.

| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4- tai Letter-kokoista paperia.

| Käynnistä tulostinohjelmisto.

| Tulostinohjelmiston käyttäminen

| Valitse Maintenance (Huolto) -välilehti ja valitse sitten Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -painike.

| Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

[Alkuun]

## Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen

Voit tarkistaa tulostuspään suuttimet ohjauspaneelin painikkeilla seuraavien vaiheiden mukaisesti.

| Katkaise tulostimesta virta.

| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4- tai Letter-kokoista paperia.

| Kytke tulostimeen virta pitämällä -huoltopainiketta ja -virtapainiketta alhaalla.

| Vapauta vain -virtapainike, kun tulostin käynnistyy. Vapauta myös -huoltopainike suuttimien tarkastuksen käynnistyttyä.

Alla on kaksi suuttimen testikuviota.

| Hyvä näyte

| Tulostuspää on puhdistettava

Jos suuttimien tarkastussivu ei tulostu riittävän hyvin, tulostimessa on ongelma. Syynä voi olla tukkeutunut mustesuutin tai väärin kohdistettu tulostuspää.
Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.
Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava