Tulostinohjelmiston asetukset

# Maintenance (Huolto) -välilehden asetusten määrittäminen

> EPSON Status Monitor 3
> Nozzle Check (Suuttimien tarkastus)
> Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus)
> Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus)
> Ink Cartridge Replacement (Mustekasetin vaihtaminen)
> Speed & Progress (Nopeus ja edistyminen)

Epson-tulostinapuohjelmien avulla voit tarkistaa tulostimen tilan ja tehdä tulostimen huoltotoimia.

Voit käyttää apuohjelmia valitsemalla tulostinohjelmiston Maintenance (Huolto) -välilehden ja valitsemalla sitten haluamasi apuohjelman painikkeen. Voit käynnistää tulostinohjelmiston noudattamalla seuraavia ohjeita.

| Tulostinohjelmiston käyttäminen

| Huomautus:

Apuohjelman nimen jälkeen oleva kirjain ilmaisee kyseisen apuohjelman pikanäppäimen. Avattuasi valikon voit käynnistää apuohjelman pitämällä Alt-näppäintä painettuna ja painamalla apuohjelman pikanäppäintä.

Älä käytä Nozzle Check (Suuttimien tarkastus)-, Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus)- , Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) tai Cartridge Replacement (Mustekasetin vaihto) -apuohjelmia, jos käytät tulostinta verkon kautta.

Lisätietoja on jäljempänä.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman avulla voit tarkastella tulostimen tilatietoja, kuten jäljellä olevan musteen määrää, ja tarkistaa, onko tulostimen toiminnassa havaittu virheitä.

Tämä apuohjelma on käytettävissä vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

- Tulostin on kytketty suoraan isäntätietokoneeseen USB-portin kautta.

- Järjestelmä on määritetty tukemaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa.

[Alkuun]

## Nozzle Check (Suuttimien tarkastus)

Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelma tarkistaa, onko tulostuspään suuttimissa tukoksia. Tarkista suuttimet, jos tulostusjälki huonontuu. Tarkista suuttimet myös niiden puhdistamisen jälkeen varmistaaksesi, että kaikki tukokset on poistettu. Jos apuohjelma havaitsee suutinten tarvitsevan puhdistamista, voit käynnistää Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelman suoraan Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelmasta.
Lisätietoja on kohdassa Tulostuspään suuttimien tarkistaminen.

[Alkuun]

## Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus)

Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma puhdistaa tulostuspään. Tulostuslaadun huononeminen saattaa olla merkki siitä, että tulostuspää on likainen. Tarkista ensin Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman avulla, tarvitseeko tulostuspää puhdistaa. Voit käynnistää Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman suoraan Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelmasta.
Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.

[Alkuun]

## Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus)

Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelman avulla voit parantaa dokumenttien tulostuslaatua. Tulostuspäiden kohdistusta täytyy ehkä säätää, jos tulosteiden pystyviivat eivät kohdistu tai jos niissä on valkoisia, mustia tai vaaleita raitoja. Tämän apuohjelman avulla voit kohdistaa tulostuspään uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen.

[Alkuun]

## Ink Cartridge Replacement (Mustekasetin vaihtaminen)

Ink Cartridge Replacement (Mustekasetin vaihtaminen) -apuohjelmassa annetaan ohjeet mustekasetin vaihtamiseen ennen musteen loppumista. Voit käynnistää apuohjelman napsauttamalla Ink Cartridge Replacement (Mustekasetin vaihtaminen) -painiketta apuohjelman valintaikkunassa ja noudattamalla ohjeita.

Voit vaihtaa mustekasetin käyttämällä tulostimen ohjauspaneelia seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen

[Alkuun]

## Speed & Progress (Nopeus ja edistyminen)

Tässä valintaikkunassa voit määrittää tulostusnopeuteen ja tulostuksen edistymiseen liittyviä asetuksia.

Käytettävissä on seuraavat asetukset.

| Huomautus:

Tulostinohjelmiston käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tulostimen mallin ja tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän version mukaan.

### High Speed Copies (Pikakopiot)

Voit tulostaa asiakirjasta useita kopioita nopeasti valitsemalla High Speed Copies (Pikakopiot) -valintaruudun. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tulostusta nopeutetaan käyttämällä kiintolevyä välimuistina tulostettaessa asiakirjasta useita kopioita.

### Show Progress Meter (Näytä edistymisosoitin)

Voit tarkastella edistymisosoitinta aina tulostuksen yhteydessä valitsemalla Show Progress Meter (Näytä edistymisosoitin) -vaihtoehdon.

### Always spool RAW datatype (Käytä RAW-tietotyyppiä) (Windows XP ja 2000)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Windows NT -asiakaskoneiden käyttävän asiakirjojen taustatulostuksessa RAW-muotoa EMF (metatiedosto) -muodon asemesta (Windows NT -sovelluksissa käytetään oletusasetuksena EMF-muotoa).

Kokeile tätä asetusta, jos EMF-muodossa taustatulostettavat asiakirjat eivät tulostu oikein.

Käytettäessä RAW-tietotyyppiä taustatulostuksessa tarvitaan vähemmän resursseja kuin EMF-muotoa käytettäessä. Tämän ansiosta monet ongelmat (kuten muistin riittämättömyys tai tulostuksen hitaus) voidaan ehkäistä valitsemalla Always spool RAW datatype (Käytä RAW-tietotyyppiä) -valintaruutu.

| Huomautus:

RAW-tietojen taustatulostuksen yhteydessä edistymisosoitinikkunan tiedot eivät välttämättä vastaa tulostustyön etenemistä.

### Monitoring Preferences (Tilanvalvonta-asetukset)

Valitsemalla tämän painikkeen voit avata Monitoring Preferences (Tilanvalvonnan asetukset) -valintaikkunan, jossa voit määrittää EPSON Status Monitor 3:n asetuksia.

Voit määrittää seuraavat asetukset:

Select Notification (Valitse ilmoitustapa) | Tässä kohdassa näkyvät virheilmoitustavan nykyiset asetukset. Valitse niiden virhetyyppien valintaruudut, joista haluat saada ilmoituksen näyttöön. Huomautus: Voit palauttaa kaikkien Select Notification (Valitse ilmoitustapa) -asetusten oletusasetukset valitsemalla Default (Oletus) -painikkeen.
Select Shortcut Icon (Valitse pikakuvake) | Voit määrittää Windowsin tehtäväpalkissa näkyvän pikakuvakkeen valitsemalla Shortcut Icon (Pikakuvake) -valintaruudun ja valitsemalla haluamasi kuvakkeen. Voit käynnistää EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman napsauttamalla tehtäväpalkin pikakuvaketta ja käynnistää tulostimen apuohjelmia napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
Allow monitoring of shared printers (Salli jaettujen tulostimien tilanvalvonta) | Voit sallia jaetun tulostimen tilanvalvonnan muille tietokoneille valitsemalla tämän valintaruudun.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava