Muut tiedot

# Tulostimen osat ja ohjauspaneelin toiminnot

> Tulostimen osat
> Ohjauspaneeli

## Tulostimen osat

a. Paperituki: Tukee arkinsyöttölaitteeseen ladattua paperia.

b. Arkinsyöttölaite: Tyhjät paperit asetetaan arkinsyöttölaitteeseen. Se syöttää paperin automaattisesti tulostuksen aikana.

c. Tulostimen kansi: Suojaa tulostusmekanismia. Avaa vain asentaessasi tai vaihtaessasi mustekasetteja.

d. Tulostelokero: Ottaa vastaan tulostimen poistamat tulosteet.

e. Tulostelokeron laajennusosa: Tukee tulostimesta tulevia paperiarkkeja.

f. Reunaohjaimet: Pitävät paperin suorassa. Säädä vasen reunaohjain paperin leveyden mukaisesti.

a. Mustekasetin kiinnittimet: Pitää mustekasetit paikoillaan. Avaa vain asentaessasi tai vaihtaessasi mustekasetteja.

b. Tulostuspää: Tulostaa musteen sivulle.

c. Ohjauspaneeli: Mahdollistaa tulostimen toimintojen ohjaamisen. Katso lisätietoja seuraavasta osasta.

[Alkuun]

## Ohjauspaneeli

### Painikkeet

Painike | Toiminto
virta | Kytkee ja katkaisee tulostimen virran. Painettaessa kahdesti tyhjentää tulostimen muistin, kun tulostimeen on kytketty virta. Katkaisee tulostimen virran, kun painiketta painetaan niin kauan, että valo sammuu.
huolto | Lataa tai poistaa paperin, kun painiketta painetaan ja se vapautetaan kolmen sekunnin kuluessa. Jatkaa tulostusta, kun painiketta painetaan paperin loppumisesta johtuneen virheen jälkeen. Suorittaa tulostuspään puhdistuksen, jos painiketta painetaan kolmen sekunnin ajan, kun virheen merkkivalo ei pala. Siirtää tulostuspään mustekasettien vaihtoasentoon, kun muste on lopussa, ja lisää mustetta mustekasetin vaihtamisen jälkeen. Siirtää tulostuspään mustekasettien vaihtoasentoon, kun painiketta painetaan samanaikaisesti virtapainikkeen kanssa.

### Merkkivalot

Merkkivalo | Kuvaus
virta | Palaa, kun tulostimen virta on kytkettynä. Vilkkuu, kun värikasettia vaihdetaan tai kun tulostin vastaanottaa tietoja, tulostaa, lataa mustetta tai puhdistaa tulostuspäätä.
virhe | Palaa, kun tulostimesta on loppunut paperi. Lataa paperia arkinsyöttölaitteeseen ja jatka tulostusta painamalla -huoltopainiketta. Palaa, kun tulostimessa on paperitukos. Ota paperit pois arkinsyöttölaitteesta ja lataa ne sitten uudelleen tulostimeen. Jos valo palaa edelleen, sammuta tulostin ja poista paperi varovasti. Vilkkuu, kun musta tai värillinen mustekasetti on lähes tyhjä. Palaa tasaisesti, kun musta tai värillinen mustekasetti on lähes tyhjä. Vaihda musta mustekasetti (T036) tai värillinen mustekasetti (T037).

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava