Eri tulostusvaihtoehdot

# Julistetulostus

> Paperin lataaminen
> Ohjainasetukset
> Julisteen kokoaminen tulosteista

Poster printing (Julistetulostus) -asetusta käyttämällä voidaan luoda julistekokoisia kuvia tulostamalla asiakirjan yksi sivu usealle arkille.

## Paperin lataaminen

Lataa paperi tulostimeen.

| Yksittäisten arkkien asettaminen tulostimeen

[Alkuun]

## Ohjainasetukset

| Käynnistä tulostinohjain.

| Tulostinohjelmiston käyttäminen

| Valitse Main (Yleiset) -välilehti ja aseta sitten Quality Option (Laatuasetus) -asetus. Seuraavassa on kuvattu Quality Option (Laatuasetus) -asetukset. Lisätietoja on kohdassa Quality Option (Laatuasetus).

| Määritä asianmukainen Type (Tyyppi) -asetus.

| Tulostusmateriaalin asetukset

| Määritä asianmukainen Size (Koko) -asetus.

| Napsauta Page Layout (Sivun asettelu) -välilehteä, valitse Multi-Page (Monisivuinen) ja valitse sitten Poster Printing (Julistetulostus). Napsauta nuolta ja valitse 2x2, 3x3 tai 4x4.

| Voit määrittää julisteen tulostustavan valitsemalla Settings (Asetukset) -painikkeen. Näyttöön tulee Poster Settings (Julisteasetukset) -valintaikkuna.

| Määritä seuraavat asetukset.

Print Cutting Guides (Tulosta leikkausviivat) | Voit ottaa leikkausviivat käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun.
Overlapping Alignment Marks (Limittäiset kohdistusmerkit) | Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kuva tulostetaan hieman ylisuurena kullekin arkille ja arkkien reunoihin lisätään kohdistusmerkit.
Trim Lines (Apuviivat) | Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kuviin tulostetaan sivujen leikkaamista helpottavat reunaviivat.

|  | Huomautus:

Jos haluat tulostaa vain muutaman ruudun etkä koko julistetta, napsauta niitä ruutuja, joita et halua tulostaa.

| Sulje Poster Settings (Julisteasetukset) -valintaikkuna valitsemalla OK.

Aloita tulostaminen, kun olet suorittanut kaikki edellä mainitut vaiheet.

[Alkuun]

## Julisteen kokoaminen tulosteista

Tässä on esimerkki julisteen tulostamisesta 2x2-asetuksella, joka on valittu Poster Printing (Julistetulostus) -kohdassa, ja Overlapping Alignment Marks (Limittäiset kohdistusmerkit) -asetuksella. Katso lisätietoja kuvista.

| Leikkaa ensimmäisen arkin reuna pystysuorassa sivun ylä- ja alareunassa olevien merkkien keskeltä, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.

| Aseta ensimmäisen arkin reuna toisen arkin päälle ja kohdista merkit. Liitä arkit yhteen teipillä arkin taustapuolelta.

| Leikkaa teipatut arkit pystysuoraan kohdistusmerkkien kohdalta (viiva on nyt rastien vasemmalla puolella), kuten alla olevassa kuvassa esitetään.

| Kohdista arkkien kulmat kohdistusmerkkien avulla ja teippaa ne yhteen paperin taustapuolelta.

| Teippaa arkit 3 ja 4 yhteen toistamalla vaiheet 1–4.

| Teippaa paperin ylä- ja alapinnat toistamalla vaiheet 1–4.

| Leikkaa jäljellä olevat marginaalit pois.

|  | Vakava varoitus:

Ole varovainen, kun käytät teräviä työkaluja.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava