Miglioramento della qualità di stampa

# Controllo degli ugelli della testina di stampa

> Uso dell'utility Controllo ugelli
> Uso dei tasti del pannello di controllo

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile identificare il problema controllando gli ugelli della testina di stampa.

È possibile controllare gli ugelli della testina di stampa dal computer usando l'utility Controllo ugelli (Verifica ugelli in Macintosh) del software della stampante, oppure dalla stessa stampante utilizzando i tasti del pannello di controllo.

## Uso dell'utility Controllo ugelli

Eseguire le operazioni indicate di seguito per usare l'utility Controllo ugelli.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere al software della stampante.

| Accesso al software della stampante

| Fare clic sulla scheda Utility, quindi sul pulsante Controllo ugelli.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

[Inizio]

## Uso dei tasti del pannello di controllo

Eseguire le operazioni indicate di seguito per controllare gli ugelli della testina di stampa utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Spegnere la stampante.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Tenere premuti il tasto di manutenzione e il tasto di alimentazione per accendere la stampante.

| Quando la stampante si accende, rilasciare soltanto il tasto di alimentazione . All'avvio del controllo degli ugelli, rilasciare anche il tasto di manutenzione .

Di seguito sono mostrati due motivi di controllo degli ugelli di esempio.

| Esempio corretto

| La testina di stampa necessita di pulizia

Se la qualità della stampa della pagina di controllo ugelli non è soddisfacente, la stampante presenta un problema. Questo può essere un ugello d'inchiostro ostruito o una testina di stampa non allineata.
Vedere Pulizia della testina di stampa
Vedere Allineamento della testina di stampa

[Inizio]

Precedente | Successivo