Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

# Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

> Uso dei tasti del pannello di controllo
> Uso delle utility della stampante
> Uso di EPSON Status Monitor

Questa stampante utilizza cartucce d'inchiostro dotate di chip IC. Il chip IC consente un monitoraggio accurato della quantità di inchiostro utilizzata da ciascuna cartuccia; pertanto, anche se la cartuccia viene rimossa e quindi reinserita, verrà utilizzato tutto l'inchiostro presente. Tuttavia, ogni qual volta si inserisce la cartuccia viene consumata una piccola quantità d'inchiostro, in quanto la stampante esegue un controllo di affidabilità della cartuccia.

È possibile sostituire una cartuccia d'inchiostro utilizzando il pannello di controllo della stampante o utilizzando l'utility Status Monitor. Per informazioni dettagliate, consultare le relative sezioni riportate di seguito.

| Avvertenza:

Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.

Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro intorno all'apertura di alimentazione. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

| Attenzione:

Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson. Prodotti di altre marche potrebbero provocare danni alla stampante non coperti dalle condizioni di garanzia Epson.

Lasciare la cartuccia esaurita nella stampante fino a quando non si ottiene una cartuccia di sostituzione, altrimenti l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina di stampa potrebbe seccare.

Non ricaricare le cartucce di inchiostro. La stampante calcola la quantità di inchiostro rimasta tramite un chip IC sulla cartuccia. Anche se la cartuccia viene ricaricata, la quantità di inchiostro rimanente non verrà ricalcolata dal chip IC e la quantità d'inchiostro disponibile per l'uso non cambierà.

| Nota:

Se una cartuccia d'inchiostro è vuota, non è possibile continuare a stampare, anche se l'altra cartuccia contiene ancora inchiostro. Prima di riprendere la stampa, sostituire la cartuccia vuota.

Per sostituire la cartuccia d'inchiostro prima che si esaurisca, premere contemporaneamente il tasto di manutenzione e il tasto di alimentazione .

Oltre all'inchiostro usato durante la stampa dei documenti, viene consumato inchiostro durante l'operazione di pulizia della testina di stampa, durante il ciclo di auto-pulizia eseguito all'accensione della stampante e durante il caricamento dell'inchiostro quando la cartuccia viene installata nella stampante.

Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro, vedere la sezione Avvertenze per la sicurezza.

## Uso dei tasti del pannello di controllo

Le spie luminose della stampante segnalano all'utente quando preparare una nuova cartuccia d'inchiostro e quando è giunto il momento di sostituire una cartuccia vuota.

La tabella che segue descrive lo stato delle spie sulla stampante e le relative operazioni da effettuare.

Spie luminose | Azione
| Preparare una nuova cartuccia d'inchiostro nero (T036) o a colori (T037).
| Sostituire la cartuccia d'inchiostro nero o a colori vuota.

Per individuare quale cartuccia d'inchiostro è vuota, controllare EPSON Status Monitor 3.

Per sostituire una cartuccia d'inchiostro tramite il tasto di manutenzione , effettuare i passaggi indicati di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa. La spia di alimentazione dovrà essere accesa, ma non lampeggiante.

| Aprire il coperchio della stampante.

| Premere il tasto di manutenzione . La testina di stampa si sposta nella posizione di sostituzione della cartuccia d'inchiostro nero o a colori, la spia di alimentazione inizia a lampeggiare e la spia di errore inizia a lampeggiare o rimane accesa. Quando entrambe le cartucce d'inchiostro sono esaurite, la testina di stampa si sposta innanzitutto sulla posizione di sostituzione della cartuccia d'inchiostro nero. Dopo aver sostituito la cartuccia d'inchiostro nero, premere nuovamente il tasto di manutenzione per passare alla posizione di sostituzione della cartuccia del colore.

|  | Attenzione:

Non spostare manualmente la testina di stampa, in quanto si potrebbe danneggiare la stampante. Spostare sempre la testina di stampa premendo il tasto di manutenzione .

Quando si sostituiscono le cartucce d'inchiostro, assicurarsi di non toccare il sensore della cartuccia mostrato sotto.

| Sollevare il morsetto della cartuccia d'inchiostro fino alla posizione di arresto. La cartuccia si solleva parzialmente dal supporto per cartuccia. Estrarre la cartuccia sollevandola dalla stampante e smaltirla in modo appropriato. Non conservare la cartuccia usata e non tentare di ricaricarla.

|  | Avvertenza:

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

| Estrarre la nuova cartuccia d'inchiostro dalla confezione. Quindi, rimuovere soltanto il nastro di sigillo giallo dalla cartuccia. Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia.

|  | Attenzione:

È necessario rimuovere il nastro di sigillo giallo dalla cartuccia prima di installarla; in caso contrario, la cartuccia diverrà inutilizzabile e non sarà possibile stampare.

Se si è installato una cartuccia d'inchiostro senza rimuovere il nastro di sigillo giallo, è necessario estrarre la cartuccia e installarne una nuova. Preparare la nuova cartuccia rimuovendo il nastro di sigillo giallo, quindi installarla nella stampante.

Non rimuovere la parte blu del nastro di sigillo dalla parte superiore della cartuccia; in caso contrario, la testina di stampa si otturerà e non sarà possibile stampare.

Non rimuovere il nastro di sigillo dalla parte inferiore della cartuccia; in caso contrario, l'inchiostro sarà inutilizzabile.

Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia; in caso contrario, le normali operazioni di funzionamento e stampa potrebbero non risultare possibili.

Se una cartuccia d'inchiostro viene temporaneamente rimossa dalla stampante, assicurarsi di proteggere l'apertura di erogazione inchiostro della cartuccia da polvere e sporco. Conservare la cartuccia d'inchiostro nello stesso ambiente della stampante. Quando si conserva la cartuccia, assicurarsi di lasciarla nella posizione mostrata nella figura sopra (con l'etichetta che identifica il colore della cartuccia d'inchiostro visualizzata nella parte superiore della cartuccia). La valvola dell'apertura di erogazione inchiostro è studiata per trattenere l'eventuale eccesso di inchiostro rilasciato. Si consiglia tuttavia di maneggiare con estrema cautela. Non toccare l'apertura di erogazione inchiostro o l'area circostante.

Assicurarsi di installare sempre la nuova cartuccia d'inchiostro nella stampante immediatamente dopo la rimozione della cartuccia vecchia. In caso l'installazione della cartuccia non sia immediata, la testina di stampa potrebbe essiccarsi e non funzionare in modo corretto.

| Posizionare la cartuccia d'inchiostro nell'apposito supporto, quindi chiudere i morsetti della cartuccia. Non applicare forza eccessiva sulla cartuccia.

|  | Attenzione:

Dopo aver rimosso una cartuccia d'inchiostro dalla stampante, inserirne immediatamente una nuova. Se non è installata la cartuccia, la testina di stampa può seccare e non risulta possibile stampare.

| Chiudere il coperchio della stampante.

| Premere il tasto di manutenzione . La stampante sposterà la testina di stampa e inizierà a caricare il sistema di distribuzione dell'inchiostro. Questo processo richiede circa trenta secondi per essere completato. Quando il processo di caricamento dell'inchiostro è terminato, la stampante riporta la testina di stampa nella posizione di riposo, la spia di alimentazione smette di lampeggiare e resta accesa in modo fisso, e la spia di errore si spegne.

|  | Attenzione:

La spia di alimentazione continua a lampeggiare durante il caricamento dell'inchiostro. Non spegnere mai la stampante mentre questa spia sta lampeggiando. In caso contrario, la carica dell'inchiostro può risultare incompleta.

[Inizio]

## Uso delle utility della stampante

Tramite le utility della stampante è possibile visualizzare istruzioni a video per la sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Quando risulta necessario sostituire una cartuccia d'inchiostro prima che il livello d'inchiostro sia basso o esaurito, fare clic sul pulsante Sostituzione cartuccia di inchiostro nella scheda Utility.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle utility della stampante, vedere la sezione che segue.
Vedere Definizione delle impostazioni nel menu Utility

[Inizio]

## Uso di EPSON Status Monitor

È possibile controllare il livello di inchiostro rimanente dal computer e visualizzare sullo schermo istruzioni per la sostituzione di una cartuccia di inchiostro in via di esaurimento o vuota tramite l'utility EPSON Status Monitor 3.

Quando una cartuccia d'inchiostro è in via di esaurimento o vuota, fare clic sul pulsante Come... nella finestra di EPSON Status Monitor. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per sostituire la cartuccia.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EPSON Status Monitor, vedere la sezione che segue.
Vedere Uso di EPSON Status Monitor 3

### Risparmio di inchiostro nero quando il livello della cartuccia è basso

La finestra di dialogo che segue viene visualizzata quando il livello dell'inchiostro nero risulta basso e vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

Carta comune è l'impostazione per il tipo di carta e Testo è l'impostazione di Opzioni di qualità.

- È presente più inchiostro a colori che inchiostro nero.

- La cartuccia d'inchiostro nero non è vuota.

- Il livello della cartuccia d'inchiostro a colori non è basso.

La finestra di dialogo consente di continuare a utilizzare l'inchiostro nero normalmente o risparmiare l'inchiostro nero utilizzando una miscela di altri colori per creare il nero.

Facendo clic sul pulsante Sì, è possibile utilizzare una miscela di inchiostro a colori per creare il nero per la stampa di documenti. L'inchiostro della cartuccia d'inchiostro nero non viene utilizzato. In alcuni casi, il nero creato dalla combinazione di inchiostri può risultare leggermente diverso dal nero della cartuccia d'inchiostro nero. La finestra di dialogo viene visualizzata la volta successiva che si stampa un lavoro che richiede inchiostro nero e consentirà ancora di scegliere se risparmiare o meno l'inchiostro nero.

Facendo clic sul pulsante No, è possibile continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimanente per il lavoro in fase di stampa. La finestra di dialogo viene visualizzata la volta successiva che si stampa un lavoro che richiede inchiostro nero e consentirà ancora di scegliere se risparmiare o meno l'inchiostro nero.

Facendo clic sul pulsante Disattiva questa funzione, è possibile continuare a utilizzare normalmente l'inchiostro nero. La finestra di dialogo non viene più visualizzata per la durata rimanente della cartuccia d'inchiostro nero. In questo caso, l'inchiostro nero viene utilizzato normalmente fino al completo esaurimento della cartuccia.

[Inizio]

Successivo