Miglioramento della qualità di stampa

# Pulizia della testina di stampa

> Uso dell'utility Pulizia testine
> Uso dei tasti del pannello di controllo

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile risolvere questi problemi pulendo la testina di stampa. Ciò assicura che gli ugelli distribuiscano l'inchiostro correttamente.

È possibile pulire la testina di stampa dal computer usando l'utility Pulizia testine (Pulizia testina in Macintosh) del software della stampante, oppure dalla stessa stampante utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Nota:

La pulizia della testina comporta il consumo di una certa quantità di inchiostro. Per evitare di sprecare inchiostro, pulire la testina di stampa solo se la qualità di stampa peggiora; ad esempio, se la stampa appare indistinta o se il colore non è corretto o mancante.

Usare prima l'utility Controllo ugelli per verificare che la testina di stampa necessiti di pulizia. Ciò consente di risparmiare inchiostro.

Se la spia di errore lampeggia o è accesa, non è possibile pulire la testina di stampa. Sostituire innanzitutto la cartuccia d'inchiostro appropriata.

## Uso dell'utility Pulizia testine

Eseguire le operazioni indicate di seguito per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia testine.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di errore sia spenta.

|  | Nota:

Se la spia di errore lampeggia, non è possibile pulire la testina di stampa. Sostituire innanzitutto la cartuccia d'inchiostro appropriata.

| Accedere al software della stampante.

| Accesso al software della stampante

| Fare clic sulla scheda Utility, quindi sul pulsante Pulizia testine.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

> La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

|  | Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

| Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, caricare alcuni fogli di carta e fare clic su Stampa motivo di controllo degli ugelli nella finestra di dialogo Pulizia testine per verificare che la testina sia pulita.

Di seguito sono mostrati due motivi di controllo degli ugelli di esempio:

| Esempio corretto

| La testina di stampa necessita di pulizia

Se la pagina di controllo ugelli non viene stampata in modo soddisfacente, potrebbe rendersi necessario ripetere la pulizia della testina e stampare nuovamente il motivo di controllo degli ugelli.
Vedere Pulizia della testina di stampa

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire una cartuccia di inchiostro prima che sia completamente vuota, vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

[Inizio]

## Uso dei tasti del pannello di controllo

Eseguire le operazioni indicate di seguito per pulire la testina di stampa utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Accertarsi che la spia di alimentazione sia accesa e che la spia di errore sia spenta.

|  | Nota:

Se la spia di errore lampeggia o è accesa, non è possibile pulire la testina di stampa; questa operazione avvierà la procedura di sostituzione della cartuccia d'inchiostro. Se non si desidera sostituire una cartuccia d'inchiostro in questo momento, premere nuovamente il tasto di manutenzione per riportare la testina di stampa nella posizione di riposo.

| Tenere premuto il tasto di manutenzione per tre secondi.

|  | Nota:

Se si rilascia il tasto di manutenzione prima dei tre secondi, verrà attivata l'alimentazione della carta. Se tale tasto viene tenuto premuto per più di sei secondi, la testina di stampa si sposterà in posizione di sostituzione della cartuccia d'inchiostro. Premere nuovamente il tasto di manutenzione per espellere la carta oppure per ripristinare la testina di stampa nella posizione di riposo, quindi ripetere il passaggio 1.

> La stampante avvierà il ciclo di pulizia della testina di stampa e la spia di alimentazione inizierà a lampeggiare.

|  | Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

| Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, stampare un motivo di controllo degli ugelli per verificare che la testina sia pulita. Vedere Controllo degli ugelli della testina di stampa

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire una cartuccia di inchiostro prima che sia completamente vuota, vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

[Inizio]

Precedente | Successivo