Altre informazioni

# Caricamento di buste

Per caricare buste nella stampante, eseguire i passaggi indicati di seguito.

| Estrarre il vassoio di uscita e far scorrere l'estensione verso l'esterno.

| Quindi, tenendo premuta la linguetta della guida laterale sinistra, spostare la guida laterale affinché la distanza tra le due guide laterali sia leggermente superiore alla larghezza della busta.

| Caricare le buste inserendole dal lato corto con il lembo rivolto verso sinistra, come mostrato nella figura.

|  | Nota:

Lo spessore delle buste e la capacità di piegamento possono variare notevolmente. Se lo spessore totale della pila di buste supera i 10 mm, appiattire la risma di buste premendo su di essa prima di caricarla. Se la qualità di stampa peggiora quando è caricata una risma di buste, caricare una busta per volta.

Nell'alimentatore è possibile caricare fino a 10 buste per volta.

Non usare buste incurvate o piegate.

Appiattire il bordo di caricamento della busta prima di caricarla.

Evitare di usare buste troppo sottili, che potrebbero arricciarsi durante la stampa.

Epson consiglia di utilizzare inchiostro nero quando si stampa su buste. Se si dovesse comunque decidere di utilizzare un inchiostro di altro colore, impostare un margine più ampio in modo da evitare che l'inchiostro macchi la parte inferiore della busta.

[Inizio]

Precedente | Successivo