Altre informazioni

# Parti della stampante e funzioni del pannello di controllo

> Parti della stampante
> Pannello di controllo

## Parti della stampante

a. Supporto carta: Supporta la carta caricata nell'alimentatore.

b. Alimentatore carta: Contiene la carta bianca e alimenta automaticamente i fogli durante la stampa.

c. Coperchio stampante: Copre il meccanismo di stampa. Aprire solo per installare o sostituire le cartucce d'inchiostro.

d. Vassoio di uscita: Riceve la carta espulsa.

e. Estensione del vassoio di uscita: Riceve la carta espulsa.

f. Guide laterali: Aiutano a caricare la carta in modo corretto. Regolare la guida laterale sinistra in base alla larghezza della carta.

a. Morsetti delle cartucce d'inchiostro: Mantiene le cartucce d'inchiostro in posizione. Aprire solo per installare o sostituire le cartucce d'inchiostro.

b. Testina di stampa: Spruzza l'inchiostro sulla pagina.

c. Pannello di controllo: Controlla varie funzioni della stampante. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione che segue.

[Inizio]

## Pannello di controllo

### Tasti

Tasto | Funzione
alimentazione | Accende e spegne la stampante. Azzera la memoria della stampante se viene premuto due volte mentre la stampante è accesa. Spegne la stampante quando viene tenuto premuto fino allo spegnimento della spia.
manutenzione | Carica o espelle la carta se viene premuto e rilasciato entro tre secondi. Riprende la stampa se viene premuto dopo un errore di carta esaurita. Avvia la pulizia della testina di stampa se viene tenuto premuto per 3 secondi quando la spia di errore è spenta. Sposta la testina di stampa nella posizione di sostituzione della cartuccia d'inchiostro quando l'inchiostro è esaurito e carica l'inchiostro dopo la sostituzione della cartuccia. Sposta la testina di stampa in posizione di sostituzione cartuccia se viene premuto assieme al tasto di alimentazione .

### Spie luminose

Spia | Descrizione
alimentazione | È accesa quando la stampante è accesa. Lampeggia mentre la stampante sta: ricevendo dati, stampando, sostituendo una cartuccia d'inchiostro, caricando l'inchiostro o pulendo la testina di stampa.
errore | È accesa quando la stampante ha esaurito la carta. Caricare la carta nell'alimentatore e premere il tasto di manutenzione per riprendere la stampa. È accesa quando la carta è inceppata. Togliere tutta la carta dall'alimentatore, quindi ricaricarla. Se la spia continua a lampeggiare, spegnere la stampante ed estrarre delicatamente tutta la carta dalla stampante. Lampeggia quando la cartuccia d'inchiostro nero o a colori è quasi vuota. È accesa quando la cartuccia d'inchiostro nero o a colori è vuota. Sostituire la cartuccia d'inchiostro nero (T036) o a colori (T037).

[Inizio]

Precedente | Successivo