Altre informazioni

# Trasporto della stampante

Se è necessario trasportare la stampante, prepararla e reimballarla accuratamente come descritto di seguito utilizzando la confezione originale (o una scatola simile che possa agevolmente contenere la stampante) e i materiali d'imballo originali. Eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Avvertenza:

Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

| Attenzione:

Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla. In caso contrario, possono verificarsi perdite di inchiostro a causa di urti o vibrazioni.

Durante il trasporto della stampante, lasciare le cartucce d'inchiostro installate. Se si trasporta la stampante con le cartucce rimosse, si rischia di danneggiare la stampante.

| Aprire il coperchio della stampante e assicurarsi che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra). Se non si trova in questa posizione, accendere la stampante ed attendere finché la testina di stampa non ritorna in questa posizione. Chiudere il coperchio della stampante, quindi spegnerla e scollegarla dalla presa di corrente.

| Scollegare il cavo d'interfaccia dalla stampante.

| Rimuovere la carta dall'alimentatore e smontare il supporto della carta.

| Aprire di nuovo il coperchio della stampante. Fissare il contenitore della cartuccia d'inchiostro al corpo della stampante con il nastro adesivo, come mostrato di seguito, quindi chiudere il coperchio.

| Spingere all'interno il vassoio di uscita.

| Applicare i materiali di protezione su entrambi i lati della stampante.

| Reimballare la stampante e il cavo di alimentazione nella confezione originale.

| Tenere la stampante in posizione orizzontale durante il trasporto.

| Assicurarsi di rimuovere i materiali di protezione e il nastro dalla stampante prima di utilizzarla nuovamente.

[Inizio]

Precedente | Successivo