Risoluzione dei problemi

# Errata alimentazione della carta

> Mancata alimentazione della carta
> Vengono alimentati più fogli insieme
> Carta inceppata
> Carta caricata in modo errato
> La carta non viene espulsa completamente o è spiegazzata

## Mancata alimentazione della carta

Rimuovere la risma di carta e controllare che:

- La carta non sia incurvata o sgualcita.

- La carta non sia troppo vecchia. Consultare le istruzioni fornite con la carta per ulteriori informazioni.

- La risma di carta caricata non superi la freccia di riferimento sulla guida laterale sinistra.

- La carta si trovi sotto le linguette all'interno delle guide laterali.

- Il numero di fogli nella risma di carta non ecceda il limite specificato per tale supporto.

| Capacità di caricamento di supporti speciali Epson

- La carta non sia inceppata all'interno della stampante. In caso di inceppamento, rimuovere la carta inceppata.
  Vedere Carta inceppata

- Le cartucce d'inchiostro non siano vuote. Sostituire la cartuccia, se necessario.
  Vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

- Le istruzioni speciali di caricamento fornite con la carta in uso siano state seguite. Caricare nuovamente la carta.

| Caricamento di fogli singoli di carta

[Inizio]

## Vengono alimentati più fogli insieme

- Assicurarsi che la pila di carta sia allineata con o sotto il contrassegno a freccia sulla guida laterale.

- Accertarsi che la risma di carta non superi le linguette all'interno delle guide laterali.

- Assicurarsi che la guida laterale sinistra sia allineata al bordo sinistro della carta.

- Assicurarsi che la carta non sia piegata o arricciata. Se lo è, prima di caricarla, appiattirla in modo appropriato eventualmente curvandola verso il lato opposto.

- Rimuovere la risma di carta e accertarsi che la carta non sia troppo sottile.
  Vedere Carta

- Smazzare i bordi della risma per separare i fogli, quindi ricaricare la carta.

- Se vengono stampate troppe copie di un documento, controllare l'impostazione di Copie nel menu Layout del software della stampante.
  Vedere Copie

[Inizio]

## Carta inceppata

Premere il tasto di manutenzione per espellere la carta inceppata. Se l'errore non si risolve, spegnere la stampante e aprire il coperchio della stampante, quindi rimuovere tutta la carta presente all'interno, compresi eventuali pezzi strappati. Quindi, ricaricare la carta e premere il tasto di manutenzione per riprendere la stampa.

| Nota:

Se non si riesce a rimuovere facilmente un oggetto estraneo da soli, non esercitare forza e non smontare la stampante. Contattare il rivenditore per assistenza.

Se la carta si inceppa frequentemente, controllare che:

- La carta sia liscia, non incurvata o spiegazzata.

- La carta sia di qualità elevata.

- Nell'alimentatore, il lato stampabile della carta sia rivolto verso l'alto.

- La risma di carta sia stata smazzata prima di caricarla.

- La risma di carta caricata non superi la freccia di riferimento sulla guida laterale sinistra.

- La carta si trovi sotto le linguette all'interno delle guide laterali.

- Il numero di fogli nella risma di carta non ecceda il limite specificato per tale supporto.

| Capacità di caricamento di supporti speciali Epson

- La guida laterale sinistra sia regolata in base alla larghezza della carta.

- La stampante sia collocata su una superficie piana e stabile che si estende oltre la base della stampante in tutte le direzioni. La stampante non funzionerà in modo corretto se risulta inclinata.

[Inizio]

## Carta caricata in modo errato

Se la carta non è stata caricata nella stampante alla giusta distanza, la stampante non può far avanzare la carta in modo corretto. Spegnere la stampante e rimuovere la carta con cautela. Quindi, accendere la stampante e caricare la carta in modo corretto.

| Attenzione:

Non inserire la carta con forza eccessiva nell'alimentatore della stampante. Caricare la carta in modo che il bordo rimanga all'interno e possa essere visto da sopra quando si guarda all'interno dell'alimentatore. Se si carica la carta troppo all'interno dell'alimentatore, possono verificarsi danni alla stampante. Fare riferimento alla figura riportata di seguito.

[Inizio]

## La carta non viene espulsa completamente o è spiegazzata

- Se la carta non viene espulsa completamente, premere il tasto di manutenzione , quindi aprire il coperchio della stampante e rimuovere la carta. Controllare inoltre l'impostazione relativa al formato della carta nell'applicazione e nel software della stampante.
  Vedere Definizione di impostazioni nel menu Principale

- Se la carta fuoriesce sgualcita, potrebbe essere umida o troppo sottile. Caricare una risma nuova.

| Nota:

Conservare la carta non utilizzata nella confezione originale in un luogo asciutto.

[Inizio]

Precedente | Successivo