Altre informazioni / Specifiche della stampante

# Specifiche elettriche

Tensione d'ingresso | Da 90 a 264 V
Frequenza nominale | Da 50 a 60 Hz
Frequenza in ingresso | Da 49,5 a 60,5 Hz
Assorbimento di corrente nominale | Da 0,4 a 0,2 A
Consumo elettrico | Circa 19 W (ISO10561 Letter Pattern) Circa 3 W in modo Sleep Circa 2,7 W in modo alimentazione OFF

| Nota:

Controllare la targhetta posta sul retro della stampante per individuare la tensione corretta.

[Inizio]

Precedente | Successivo