Altre informazioni

# Caricamento di fogli singoli di carta

Per caricare della carta nella stampante, eseguire i passaggi indicati di seguito.

| Estrarre il vassoio di uscita e far scorrere l'estensione verso l'esterno. Quindi, tenere verso il basso la linguetta sulla guida laterale sinistra e far scorrere la guida in modo che la distanza tra le guide laterali sia leggermente superiore alla larghezza della carta.

| Smazzare una risma di carta, quindi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiare i bordi.

| Caricare la risma di carta nell'alimentatore con il lato stampabile rivolto verso l'alto e con il bordo destro accostato contro la guida laterale destra. Quindi, spostare la guida laterale sinistra contro il bordo sinistro della carta. Accertarsi che la risma di carta non superi le linguette all'interno delle guide laterali.

|  | Attenzione:

Non inserire la carta con forza eccessiva nell'alimentatore della stampante. Caricare la carta in modo che il bordo rimanga all'interno e possa essere visto da sopra quando si guarda all'interno dell'alimentatore. Se si carica la carta troppo all'interno dell'alimentatore, possono verificarsi danni alla stampante. Fare riferimento alla figura riportata di seguito.

|  | Nota:

Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per far uscire completamente la carta.

Caricare sempre la carta inserendola nell'alimentatore dal lato corto.

Assicurarsi che la pila di carta sia allineata con o sotto il contrassegno a freccia sulla guida laterale.

Se la carta è incurvata, appiattirla o incurvarla in senso contrario prima di caricarla. Se si carica carta incurvata, la stampa potrebbe risultare macchiata, specialmente quando si seleziona Margini minimi come impostazione di Area stampabile.

[Inizio]

Precedente | Successivo