Altre informazioni / Specifiche della stampante

# Carta

> Specifiche della carta
> Area stampabile

| Nota:

Poiché la qualità di qualunque particolare marca o tipo di carta può essere cambiata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può assicurare la qualità di qualunque marca o tipo di carta non originale Epson. Stampare sempre qualche foglio di prova prima di acquistarne grossi quantitativi o di stampare lavori di grande entità.

## Specifiche della carta

Fogli singoli:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) A5 (148 mm x 210 mm) B5 (182 mm x 257 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Half letter (139,7 mm x 215,9 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm) Executive (184,2 mm x 266,7 mm) Dimensioni personalizzate (da 89 a 241,3 x da 89 a 1117,6 mm)
Tipi di carta | Carta comune, carta e supporti speciali distribuiti da Epson
Spessore (per carta comune) | Da 0,08 mm a 0,11 mm (da 0,003 a 0,004 pollici)
Peso (per carta comune) | Da 64 g/m2 (17 lb) a 90 g/m2 (24 lb)

Buste:

Formato | N° 10 (104,8 mm x 241,3 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm)
Tipi di carta | Carta comune, carta per posta aerea
Spessore | Da 0,16 mm a 0,52 mm (da 0,006 a 0,02 pollici)
Peso | Da 45 g/m2 (12 lb) a 75 g/m2 (20 lb)

Carta fotografica:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta fotografica lucida Premium:

Formato | 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Adesivi Photo Stickers:

Formato | A6 (105 mm x 148 mm) con 4 o 16 riquadri
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta opaca Matte alto spessore:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 8 x 10" (203,2 mm x 254 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta comune Premium:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta comune Bright White:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta speciale 720/1440 dpi:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Cartoline 720/1440 dpi:

Formato | 8 x 10" (203,2 mm x 254 mm) 5 x 8" (127 mm x 203,2 mm) A6 (105 mm x 148 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta speciale autoadesiva:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Lucidi per proiezioni:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta speciale con trasferimento termico su tessuto:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta opaca Matte fronte-retro:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta fotografica Economy:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

Carta fotografica lucida:

Formato | Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm)
Tipi di carta | Carte speciali distribuite da Epson

| Nota:

La carta di qualità scadente può ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti ed altri problemi. In questi casi, passare ad una carta di qualità superiore.

Non caricare carta incurvata o piegata.

Usare la carta in condizioni ambientali normali: Temperatura da 15 a 25°C (da 59 a 77°F) Umidità relativa da 40 a 60%

Conservare la carta speciale autoadesiva EPSON nelle seguenti condizioni: Temperatura da 15 a 30°C (da 59 a 86°F) Umidità relativa da 20 a 60%

[Inizio]

## Area stampabile

Fogli singoli (incluso formato panoramico) e cartoline

Buste

A: | Il margine superiore minimo è 3 mm (0,12 pollici).
B-L: | Il margine sinistro minimo è 3 mm (0,12 pollici).
B-R: | Il margine destro minimo è 3 mm (0,12 pollici).
C: | Il margine inferiore minimo è 12,5 mm (0,49 pollici). Quando si stampa vicino al margine inferiore minimo, alcuni colori potrebbero non essere stampati in modo appropriato. Se ciò si verifica, provare ad aumentare il margine inferiore.
: | È possibile ridurre il margine inferiore minimo a 3 mm selezionando Margini minimi come impostazione di Area stampabile nel menu Layout del software della stampante. Tuttavia, la qualità di stampa potrebbe ridursi nell'area estesa. Prima di stampare lavori di grande entità usando questa impostazione, stampare un foglio di prova per verificare la qualità del risultato.

|  | Nota:

Caricare sempre la carta inserendola nell'alimentatore dal lato corto. Caricare le buste inserendole dal lato del lembo con il lembo rivolto verso il basso.

[Inizio]

Precedente | Successivo