Overige informatie

# Enveloppen laden

Volg de onderstaande stappen om enveloppen in de printer te laden.

| Trek de uitvoerlade naar buiten en schuif het verlengstuk uit.

| Druk het lipje op de linkerzijgeleider in en verschuif de geleider, zodat de afstand tussen beide zijgeleiders net iets groter is dan de breedte van de envelop.

| Laad enveloppen met de korte zijde naar voren en de flap naar links (zie illustratie).

|  | Opmerking:

De wijze van vouwen en de dikte van enveloppen wisselt sterk. Als de totale dikte van de stapel enveloppen groter is dan 10 mm, moet u de enveloppen goed plat drukken voordat u de enveloppen laadt. Als de afdrukkwaliteit minder wordt als er een stapel enveloppen is geladen, laadt u de enveloppen één voor één.

U kunt niet meer dan tien enveloppen tegelijk in de papiertoevoer plaatsen.

Gebruik geen enveloppen die gekruld of gevouwen zijn.

Druk de rand die als eerste in de printer gaat goed plat voordat u de enveloppen in de printer legt.

Gebruik geen enveloppen die erg dun zijn, aangezien deze kunnen omkrullen tijdens het afdrukken.

Epson raadt aan zwarte inkt te gebruiken wanneer u enveloppen bedrukt. Mocht u een andere kleur willen gebruiken, stel dan een grotere marge in om te voorkomen dat de inkt vegen geeft op het onderste deel van de envelop.

[Boven]

Vorige | Volgende