Overige informatie

# Losse vellen papier laden

Volg de onderstaande stappen om papier in de printer te laden.

| Trek de uitvoerlade naar buiten en schuif het verlengstuk uit. Druk het lipje op de linkerzijgeleider in en verschuif de geleider, zodat de afstand tussen beide zijgeleiders net iets groter is dan de breedte van het papier.

| Waaier een stapel papier los en klop de stapel recht op een vlakke ondergrond om de randen gelijk te krijgen.

| Plaats de stapel papier met de afdrukzijde naar boven en met de rechterkant tegen de rechterzijgeleider in de papiertoevoer. Schuif de linkerzijgeleider tegen de linkerkant van het papier aan. Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger komt dan de aanduiding aan de binnenzijde van de zijgeleiders.

|  | Let op:

Duw het papier niet te hard in de papiertoevoer. Plaats het papier zodanig dat de rand van het papier zich in de printer bevindt, maar nog wel zichtbaar is wanneer u van bovenaf in de papiertoevoer kijkt. De printer kan beschadigd raken wanneer u het papier te ver in de papiertoevoer steekt. (Zie illustratie.)

|  | Opmerking:

Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.

Laad papier altijd met de smalle kant eerst in de papiertoevoer.

Zorg ervoor dat de stapel papier niet boven de pijl aan de binnenzijde van de geleiders komt.

Als het papier gekruld is, strijk het dan in tegenovergestelde richting glad voordat u het in de printer laadt. Als u afdrukt op gekruld papier, kunnen er vegen ontstaan op de afdruk, met name als Minimaliseer marges is ingesteld voor de optie Afdrukgebied.

[Boven]

Vorige | Volgende