Afdrukkwaliteit verbeteren

# De spuitkanaaltjes van de printkop controleren

> Het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren gebruiken
> De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken

Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes ontbreken, controleert u eerst de spuitkanaaltjes van de printkop.

U kunt de spuitkanaaltjes van de printkop vanaf uw computer controleren met het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren of rechtstreeks vanaf de printer met de knoppen op het bedieningspaneel.

## Het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren gebruiken

Volg de onderstaande instructies om het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren te gebruiken.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier bevat van A4- of Letter-formaat.

| Open de printersoftware.

| De printersoftware openen

| Klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens op de knop Spuitkanaaltjes controleren.

| Volg de instructies op het scherm.

[Boven]

## De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken

Om de spuitkanaaltjes van de printkop te controleren met de knoppen op het bedieningspaneel gaat u als volgt te werk.

| Zet de printer uit.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier bevat van A4- of Letter-formaat.

| Houd de onderhoudsknop ingedrukt en druk op de aan-uitknop om de printer aan te zetten.

| Laat vervolgens alleen de aan-uitknop los wanneer de printer wordt aangezet. Wanneer de printer begint met het uitvoeren van de controle laat u ook de onderhoudsknop los.

Hieronder ziet u enkele controlepatronen.

| De printer werkt normaal

| De printkop moet worden schoongemaakt

Als de kwaliteit niet goed is, is er iets mis met de printer. Mogelijk is er sprake van een verstopt spuitkanaaltje of een onjuist uitgelijnde printkop.
Zie De printkop reinigen
Zie De printkop uitlijnen

[Boven]

Vorige | Volgende