Probleemoplossing

# Het papier wordt niet goed ingevoerd

> Het papier wordt niet ingevoerd
> Er worden meerdere pagina's tegelijk ingevoerd
> Vastgelopen papier
> Papier niet goed geladen
> Het papier wordt niet volledig uitgevoerd of komt gekreukeld uit de printer

## Het papier wordt niet ingevoerd

Verwijder de stapel papier en controleer het volgende:

- Het papier mag geen krullen of vouwen vertonen.

- Het papier mag niet te oud zijn. Zie de instructies bij het papier voor meer informatie.

- De stapel papier mag niet boven de pijl op de linkerzijgeleider uitkomen.

- De stapel papier mag niet hoger komen dan de aanduidingen aan de binnenzijde van de geleiders.

- Het aantal vellen in de stapel mag niet meer bedragen dan het maximum dat voor het betreffende afdrukmateriaal is opgegeven.

| Laadcapaciteit voor speciaal Epson-afdrukmateriaal

- Het papier mag niet vastgelopen zijn in de printer. Verwijder zo nodig het vastgelopen papier.
  Zie Vastgelopen papier

- De cartridges mogen niet leeg zijn. Vervang eventueel de cartridges.
  Zie Een lege cartridge vervangen

- Alle speciale laadinstructies voor het papier moeten goed zijn opgevolgd. Laad het papier opnieuw.

| Losse vellen papier laden

[Boven]

## Er worden meerdere pagina's tegelijk ingevoerd

- Zorg ervoor dat de stapel papier niet boven de pijl aan de binnenzijde van de geleiders komt.

- Zorg ervoor dat het papier niet hoger komt dan de aanduiding aan de binnenzijde van de geleiders.

- De linkerzijgeleider moet tegen het papier aangeschoven zijn.

- Zorg ervoor dat het papier niet gekruld of gevouwen is. Is dit wel het geval, strijk het dan glad in tegenovergestelde richting.

- Verwijder de stapel papier en zorg ervoor dat het papier niet te dun is.
  Zie Papier

- Waaier de randen van de stapel papier los en plaats het papier vervolgens opnieuw.

- Als er te veel exemplaren van een document worden afgedrukt, controleert u de instelling Exemplaren op het tabblad Paginalay-out van de printersoftware.
  Zie Exemplaren

[Boven]

## Vastgelopen papier

Druk op de onderhoudsknop om het vastgelopen papier uit de printer te voeren. Als het papier vast blijft zitten, zet u de printer uit en opent u de printerkap. Vervolgens verwijdert u al het papier, inclusief eventuele afgescheurde stukjes, uit de printer. Plaats het papier vervolgens opnieuw en druk op de papierknop om het afdrukken te hervatten.

| Opmerking:

Als u een los voorwerp niet zelf kunt verwijderen, probeer het dan niet met veel kracht en haal de printer niet uit elkaar. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.

Als het papier regelmatig vastloopt, controleert u het volgende:

- Het papier mag niet ruw, omgekruld of gekreukeld zijn.

- Het papier moet van goede kwaliteit zijn.

- Het papier moet met de afdrukzijde naar boven in de papiertoevoer zijn geplaatst.

- De stapel papier moet zijn uitgewaaierd voordat u deze in de printer hebt geladen.

- De stapel papier mag niet boven de pijl op de linkerzijgeleider uitkomen.

- De stapel papier mag niet hoger komen dan de aanduidingen aan de binnenzijde van de geleiders.

- Het aantal vellen in de stapel mag niet meer bedragen dan het maximum dat voor het betreffende afdrukmateriaal is opgegeven.

| Laadcapaciteit voor speciaal Epson-afdrukmateriaal

- De linkerzijgeleider moet tegen het papier aangeschoven zijn.

- De printer moet op een vlakke, stabiele ondergrond staan die groter is dan de printer zelf. De printer werkt niet goed als hij scheef staat.

[Boven]

## Papier niet goed geladen

Als u het papier te ver in de printer hebt gestoken, kan het papier niet goed in de printer worden gevoerd. Zet de printer uit en verwijder het papier voorzichtig. Zet de printer aan en laad het papier nu op de juiste wijze in de papiertoevoer.

| Let op:

Duw het papier niet te hard in de papiertoevoer. Plaats het papier zodanig dat de rand van het papier zich in de printer bevindt, maar nog wel zichtbaar is wanneer u van bovenaf in de papiertoevoer kijkt. De printer kan beschadigd raken wanneer u het papier te ver in de papiertoevoer steekt. (Zie illustratie.)

[Boven]

## Het papier wordt niet volledig uitgevoerd of komt gekreukeld uit de printer

- Als het papier niet volledig wordt uitgevoerd, drukt u op de onderhoudsknop , waarna u de printerkap opent en het papier verwijdert. Controleer ook de instelling van Papierformaat in uw toepassing of de printersoftware.
  Zie Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep

- Als het papier gekreukeld uit de printer komt, is het mogelijk vochtig of te dun. Laad een nieuwe stapel papier.

| Opmerking:

Bewaar ongebruikt papier in de originele verpakking en op een droge plaats.

[Boven]

Vorige | Volgende