Overige informatie / Printerspecificaties

# Papier

> Papierspecificaties
> Afdrukgebied

| Opmerking:

Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk moment kan worden gewijzigd door de fabrikant, kan Epson niet instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door Epson zelf wordt geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u er grote hoeveelheden van aanschaft of er grote taken op afdrukt.

## Papierspecificaties

Losse vellen:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) A5 (148 mm x 210 mm) B5 (182 mm x 257 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Half letter (139,7 mm x 215,9 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm) Executive (184,2 mm x 266,7 mm) Aangepast (89 tot 241,3 x 89 tot 1117,6 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van Epson
Dikte (voor gewoon papier) | 0,08 mm tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Gewicht (voor gewoon papier) | 64 g/m2 (17 lb) tot 90 g/m2 (24 lb)

Enveloppen:

Formaat | No. 10 (104,8 mm x 241,3 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, luchtpost
Dikte | 0,16 mm tot 0,52 mm (0,006 tot 0,02 inch)
Gewicht | 45 g/m2 (12 lb) tot 75 g/m2 (20 lb)

Fotopapier:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Glossy Photo Paper:

Formaat | 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Fotostickers:

Formaat | A6 (105 mm x 148 mm) met 4 of 16 frames
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Matte Paper-Heavyweight:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 8 x 10" (203,2 mm x 254 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Ink Jet Plain Paper:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Bright White Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Cards:

Formaat | 8 x 10" (203,2 mm x 254 mm) 5 x 8" (127 mm x 203,2 mm) A6 (105 mm x 148 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Self Adhesive Sheets:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Ink Jet Transparencies:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Double-Sided Matte Paper:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Economy Photo Paper:

Formaat | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Glossy Photo Paper:

Formaat | Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

| Opmerking:

Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede afdrukkwaliteit, vastlopen van papier of andere problemen. Gebruik papier van een betere kwaliteit als er zich problemen voordoen.

Laad geen omgekruld of gevouwen papier in de printer.

Gebruik papier onder normale condities: Temperatuur 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F) Luchtvochtigheid 40 tot 60%

EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (stickers) dienen te worden bewaard onder de volgende condities: Temperatuur 15 tot 30 °C (59 tot 86 °F) Luchtvochtigheid 20 tot 60%

[Boven]

## Afdrukgebied

Losse vellen (inclusief panoramisch formaat) en indexkaarten

Enveloppen

A: | De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12 inch).
B-L: | De linkermarge is minimaal 3,0 mm (0,12 inch).
B-R: | De rechtermarge is minimaal 3,0 mm (0,12 inch).
C: | De ondermarge is minimaal 12,5 mm (0,49 inch). Het is mogelijk dat sommige kleuren dicht bij de ondermarge minder goed worden afgedrukt. Probeer in dat geval de ondermarge iets te vergroten.
: | U kunt de minimale ondermarge verkleinen tot 3 mm door Minimaliseer marges te selecteren bij Afdrukgebied op het tabblad Paginalay-out van de printersoftware. De afdrukkwaliteit in het uitgebreide gebied kan echter slechter zijn. Druk als u deze instelling gebruikt altijd eerst één pagina af om de afdrukkwaliteit te controleren voordat u grote taken afdrukt.

|  | Opmerking:

Laad papier altijd met de smalle kant eerst in de papiertoevoer. Laad enveloppen altijd met de flap eerst en met de flapzijde naar beneden.

[Boven]

Vorige | Volgende