Overige informatie

# De printer vervoeren

Als u de printer wilt vervoeren, moet u het apparaat zorgvuldig verpakken in de oorspronkelijke doos (of een vergelijkbare doos waar de printer precies in past). Ga als volgt te werk.

| Waarschuwing:

Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven. Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.

| Let op:

Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de cartridges lekken door schokken of trillingen.

Verwijder de cartridges niet als u de printer vervoert. Als de printer zonder cartridges wordt vervoerd, kan deze beschadigd raken.

| Open de printerkap en controleer of de printkop in de uitgangspositie staat (uiterst rechts). Als dat niet zo is, zet u de printer aan en wacht u totdat de kop is teruggekeerd naar de uitgangspositie. Sluit de printerkap, zet de printer uit en haal de stekker uit het stopcontact.

| Verwijder de interfacekabel van de printer.

| Haal het papier uit de printer en verwijder de papiersteun.

| Open de printerkap opnieuw. Plak de houder van de cartridges met plakband vast (zie afbeelding) en sluit de kap.

| Klap de uitvoerlade in.

| Plaats het beschermende materiaal aan weerszijden van de printer.

| Plaats de printer en het netsnoer in de oorspronkelijke doos.

| Houd de printer recht tijdens het vervoer.

| Let erop dat u al het beschermende materiaal en tape weer van de printer verwijdert wanneer u de printer opnieuw gaat gebruiken.

[Boven]

Vorige | Volgende