Más información / Especificaciones de la impresora

# Eléctricas

Intervalo de voltaje de entrada | De 90 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal | De 50 a 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada | De 49,5 a 60,5 Hz
Intensidad nominal | De 0,4 a 0,2 A
Consumo | Aproximadamente 19 W (patrón de carta ISO 10561) Aproximadamente 3 W en el modo latente Aproximadamente 2,7 W en el modo desconexión

| Nota:

Consulte el voltaje de la impresora en la etiqueta de su parte posterior.

[Arriba]

Anterior | Siguiente