# Instrucciones de seguridad

> Cuando instale su impresora
> Cuando elija dónde colocar la impresora
> Cuando utilice la impresora
> Cuando manipule los cartuchos de tinta
> Advertencias, precauciones y notas

| Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección antes de usar la impresora. Además, debe seguir todas las advertencias e instrucciones señaladas en la impresora. ## Cuando instale su impresora Tenga en cuenta lo siguiente cuando instale la impresora: No tape ni obstruya los ventiladores ni las aberturas de la impresora. Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora. Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a este producto. Si utilizara otro cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. El cable de alimentación de este producto sólo debe utilizarse con él. Si lo utiliza con otro aparato, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Compruebe que su cable de alimentación de corriente alterna (CA) cumple las normas de seguridad locales pertinentes. No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente. No utilice enchufes eléctricos controlados por interruptores de pared o temporizadores automáticos. Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos. No use cables deteriorados ni deshilachados. Si usa un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Asegúrese también de que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de esta. No intente reparar la impresora usted mismo. Desenchufe la impresora y póngase en contacto con un Servicio Técnico Oficial EPSON ante las siguientes situaciones: El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; la impresora se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.
|  | Note for German-speaking users:
Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10 A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.
## Cuando elija dónde colocar la impresora Cuando elija dónde colocar la impresora, tenga en cuenta lo siguiente: Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base de la impresora en todas las direcciones. Si coloca la impresora junto a la pared, deje al menos 10 cm entre la parte posterior de la impresora y la pared. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada. Cuando almacene o transporte la impresora, no la incline, no la apoye de lado ni la coloque boca abajo. Podría salirse la tinta de los cartuchos. Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para que el papel salga por completo. Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor. Evite los lugares llenos de polvo o en donde pueda sufrir golpes o vibraciones. Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una ventilación correcta. Coloque la impresora cerca de un enchufe de pared de donde sea cómodo desenchufarla.
|  | Note for French-speaking users:
Placez l'imprimante près d'une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement.
## Cuando utilice la impresora Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la impresora: No introduzca objetos por las ranuras de la impresora. Procure que no se vierta líquido dentro de la impresora. No introduzca la mano en la impresora ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión. No desplace el cabezal de impresión con la mano, ya que podría averiar la impresora. Para apagar la impresora, utilice siempre el botón de alimentación . Cuando se pulsa este botón, el indicador de alimentación parpadea unos instantes. No desenchufe la impresora ni apague el interruptor hasta que el indicador de alimentación deje de parpadear. Antes de trasladar la impresora, compruebe que el cabezal está en la posición de reposo (a la derecha del todo) y que los cartuchos de tinta están en su sitio. Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de impresión se secaría y la impresora no podría imprimir. ## Cuando manipule los cartuchos de tinta Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule los cartuchos de tinta: Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños los ingieran ni manipulen. No agite los cartuchos, pues podría salirse la tinta. Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. Instale el cartucho de tinta justo después de sacarlo de su envoltorio. Si se deja un cartucho desembalado durante mucho tiempo antes de usarlo, es posible que ya no pueda imprimir con él. No utilice un cartucho de tinta si ha pasado la fecha de caducidad indicada en el envoltorio: podría disminuir la calidad de la impresión. Para conseguir la mejor impresión, use los cartuchos de tinta durante los seis meses posteriores a su instalación. No desmonte los cartuchos de tinta ni trate de rellenarlos. Si lo hiciera, podría estropear el cabezal de impresión. Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos tres horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro. No toque el chip IC verde de la parte posterior del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales. El chip IC de este cartucho de tinta conserva muchos datos relacionados con el cartucho, tales como la cantidad de tinta restante, de forma que se pueda sacar y volver a introducir el cartucho sin problemas. No obstante, cada vez que se inserta un cartucho se consume algo de tinta porque la impresora comprueba su fiabilidad automáticamente. Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. Como hay una válvula del puerto de suministro de tinta, no hace falta colocar tapas ni enchufes, pero la tinta puede manchar las cosas que toquen esta zona del cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta ni sus proximidades. ### Normativa ENERGY STAR® Como miembro de ENERGY STAR®, Epson ha decidido que este producto cumpla con las directrices de ENERGY STAR® para un mejor aprovechamiento de la energía. El Programa Internacional ENERGY STAR® para Equipos de oficina es una colaboración voluntaria con la industria de equipos ofimáticos para promocionar la introducción de ordenadores personales, monitores, impresoras, máquinas de fax, fotocopiadoras, escáneres y dispositivos de varias funciones con una decidida intención de reducir la contaminación atmosférica producida por la generación de energía. Sus normas y logotipos son iguales en todas las naciones participantes. ## Advertencias, precauciones y notas
| Las advertencias
deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.
| Las precauciones
deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.
| Las notas
contienen información importante y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora.