Más información

# Carga de sobres

Siga los pasos descritos a continuación para cargar sobres en la impresora.

| Saque la bandeja de salida y tire de la extensión hacia afuera.

| Empuje hacia abajo la pestaña de la guía izquierda y coloque la guía de forma que la distancia entre las dos guías laterales sea ligeramente superior a la anchura del sobre.

| Cargue los sobres por el lado estrecho y con la solapa hacia la izquierda, de la forma mostrada en la ilustración.

|  | Nota:

El grosor de los sobres y su capacidad de plegado varían mucho. Si el grosor total de la pila de sobres sobrepasa los 10 mm, alise los sobres uno a uno antes de cargarlos. Si la calidad de impresión se resiente al cargar una pila de sobres, cárguelos de uno en uno.

Puede cargar un máximo de 10 sobres a la vez en el alimentador de hojas.

No utilice sobres curvados o arrugados.

Alise el borde del sobre que vaya a introducir antes de cargarlo.

No use sobres demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.

Epson recomienda el uso de tinta negra para imprimir en sobres. Si decide utilizar tinta de otro color, configure un margen más amplio como medida preventiva para que la tinta no manche la parte inferior del sobre.

[Arriba]

Anterior | Siguiente