Sustitución de cartuchos de tinta

# Sustitución de un cartucho de tinta

> Con los botones del panel de control
> Con las utilidades de la impresora
> Con EPSON Status Monitor

Esta impresora funciona con cartuchos de tinta equipados con chips IC. El chip IC controla la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. De este modo, si se extrae un cartucho y luego se vuelve a colocar, indicará cuánta tinta queda por usar. Pero tenga en cuenta que, cada vez que se inserta un cartucho, se consume algo de tinta porque la impresora comprueba su fiabilidad automáticamente.

Puede sustituir un cartucho de tinta mediante el panel de control de la impresora o mediante la utilidad Status Monitor. Consulte la sección correspondiente más abajo para más instrucciones.

| Advertencia:

Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños los ingieran ni manipulen.

Maneje los cartuchos de tinta con cuidado, puede haber algo de tinta alrededor del orificio de suministro de tinta. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.

| Precaución:

Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora.

Deje el cartucho antiguo instalado en la impresora hasta que tenga otro de repuesto. De lo contrario, la tinta que queda en los cabezales de impresión podría secarse.

No rellene los cartuchos de tinta. La impresora calcula la cantidad de tinta restante mediante un chip IC incluido en el cartucho. Aunque se rellene el cartucho, el chip IC no volverá a calcular la tinta restante, con lo que la cantidad de tinta disponible para su uso no cambiará.

| Nota:

No puede seguir imprimiendo con un cartucho de tinta vacío, aunque el otro todavía tenga tinta. Antes de imprimir, sustituya el cartucho vacío.

Para reemplazar un cartucho de tinta antes de que se vacíe o tenga poca tinta, pulse el botón de mantenimiento y el botón de alimentación a la vez.

Además de la tinta utilizada durante la impresión del documento, también se gasta tinta en la operación de limpieza de cabezales, en el ciclo de autolimpieza (que se realiza al activar la impresora), y durante la carga de tinta que se lleva a cabo cuando se instala un cartucho en la impresora.

Si desea más información sobre cartuchos de tinta, consulte las Instrucciones de seguridad.

## Con los botones del panel de control

Los indicadores luminosos de la impresora le avisan de cuándo debe conseguir un cartucho de tinta de recambio y cuándo hay que sustituir un cartucho vacío.

En esta tabla, se describe el estado de los indicadores luminosos de la impresora y las acciones que tiene que realizar.

Indicadores luminosos | Acción
| Consiga un cartucho de recambio de tinta negra (T036) o de colores (T037).
| Sustituya el cartucho vacío de tinta negra o de colores.

Para saber qué cartucho está vacío, consulte el EPSON Status Monitor 3.

Para sustituir un cartucho de tinta mediante el botón de mantenimiento , siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora esté encendida. El indicador de alimentación debe estar encendido, aunque no intermitente.

| Abra la cubierta de la impresora.

| Pulse el botón de mantenimiento . El cabezal de impresión se colocará en la posición de sustitución del cartucho de tinta negra o de colores, el indicador luminoso de alimentación se pondrá intermitente, y el indicador luminoso de error se pondrá intermitente o permanecerá encendido. Cuando los dos cartuchos estén vacíos, el cabezal de impresión se colocará primero en la posición de sustitución del cartucho de tinta negra. Cuando haya sustituido el cartucho de tinta negra, pulse el botón de mantenimiento otra vez para pasar a la posición de sustitución del cartucho de colores.

|  | Precaución:

No mueva el cabezal de impresión con la mano, ya que podría dañar la impresora. Siempre debe pulsar el botón de mantenimiento para moverlo.

Cuando reponga cartuchos de tinta, no toque el sensor de cartucho abajo mostrado.

| Levante la abrazadera del cartucho de tinta lo máximo que pueda. El cartucho sobresaldrá parcialmente del soporte del cartucho. Saque el cartucho de la impresora y deséchelo de forma adecuada. No lo desmonte ni intente rellenarlo.

|  | Advertencia:

Si se mancha las manos de tinta, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.

| Saque el cartucho de tinta nuevo de su bolsa protectora. Acto seguido, retire únicamente el precinto amarillo del cartucho. No toque el chip IC verde del lateral del cartucho.

|  | Precaución:

Debe despegar el precinto amarillo del cartucho antes de instalarlo. Si no lo hace, éste quedará dañado definitivamente y no podrá imprimir.

Si ha instalado un cartucho de tinta sin haberle quitado el precinto amarillo, tendrá que extraerlo y colocar uno nuevo. Retire el precinto amarillo del cartucho nuevo y colóquelo en la impresora.

No despegue la parte azul del precinto de la parte superior del cartucho porque, de lo contrario, el cabezal de impresión podría atascarse, imposibilitando la impresión.

No despegue el sello adhesivo de la parte inferior del cartucho, pues éste podría quedar inutilizado.

No toque el chip IC verde del lateral del cartucho, porque imposibilitaría el funcionamiento y la impresión correctos.

Si debe extraer temporalmente un cartucho de tinta de la impresora, asegúrese de proteger el puerto de suministro de tinta del cartucho del polvo y de la suciedad. Guarde el cartucho de tinta en el mismo sitio que la impresora. Cuando almacene el cartucho, asegúrese de que está en la posición mostrada en la ilustración anterior (con la etiqueta que señala el color de la tinta en la parte superior del cartucho). La válvula del puerto de suministro de tinta está diseñada para evitar que pueda derramarse la tinta sobrante. No obstante, se recomienda manipular los cartuchos con cuidado. No toque el puerto de suministro de tinta del cartucho ni sus proximidades.

Siempre debe instalar un cartucho de tinta en la impresora justo después de extraer un cartucho usado. Si deja pasar más tiempo, el cabezal de impresión podría secarse y dejar de funcionar correctamente.

| Coloque el cartucho de tinta en el soporte para cartuchos y cierre las abrazaderas del cartucho. No empuje los cartuchos con demasiada fuerza.

|  | Precaución:

Nada más extraer un cartucho de tinta de la impresora, coloque uno nuevo de inmediato. Si no hay ningún cartucho, el cabezal de impresión podría secarse y quedar inservible para la impresión.

| Cierre la cubierta de la impresora.

| Pulse el botón de mantenimiento . La impresora moverá el cabezal y comenzará a cargar el sistema de alimentación de tinta. Este proceso tarda unos 30 segundos. Terminado el proceso de carga de tinta, el cabezal regresará a su posición de reposo, el indicador de alimentación dejará de parpadear y permanecerá encendido, y se apagará el indicador de error .

|  | Precaución:

El indicador de alimentación seguirá intermitente mientras la impresora está cargando tinta. Nunca apague la impresora cuando ese indicador esté intermitente. Podría dejar la carga de tinta a medias.

[Arriba]

## Con las utilidades de la impresora

A través de las utilidades de la impresora, puede ver instrucciones en pantalla para sustituir un cartucho de tinta.

Cuando desee sustituir un cartucho de tinta antes de que le quede poca tinta o se vacíe, haga clic en el botón Sustitución de cartucho de tinta de la ficha Utilidades.

Para más información sobre el uso de las utilidades de la impresora, consulte la siguiente sección.
Consulte Definición de ajustes en el menú Utilidades

[Arriba]

## Con EPSON Status Monitor

EPSON Status Monitor 3 le permite controlar los niveles de tinta restante desde el ordenador y ver instrucciones en pantalla para sustituir un cartucho con poca tinta o vacío.

Cuando un cartucho de tinta esté casi o totalmente vacío, haga clic en Cómo en la ventana EPSON Status Monitor. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el cartucho.

Si desea más información sobre el uso de EPSON Status Monitor, consulte la siguiente sección.
Consulte Con EPSON Status Monitor 3

### Cómo ahorrar tinta negra cuando el cartucho está casi vacío

El siguiente cuadro de diálogo aparece cuando queda poca tinta negra y se cumplen los siguientes requisitos:

El tipo de papel seleccionado es Papel normal y la opción de Calidad seleccionada es Texto.

- Hay más tinta de color que tinta negra.

- El cartucho de tinta negra no está vacío.

- El cartucho de tinta de color no esté casi vacío.

Este cuadro de diálogo le permite elegir entre seguir usando la tinta negra de la forma habitual o ahorrar tinta negra utilizando una mezcla de las tintas de colores para producir el negro.

Si hace clic en el botón Sí, se utilizará una mezcla de tintas de colores para imprimir el negro de los documentos. No se utiliza el cartucho de tinta negra. En algunos casos, el negro creado mediante la combinación de tintas puede ser ligeramente distinto del del cartucho de tinta negra. La próxima vez que imprima un trabajo que requiera tinta negra, este cuadro de diálogo volverá a aparecer y le ofrecerá la alternativa de ahorrar tinta negra.

Si hace clic en el botón No, seguirá utilizando la tinta negra restante en el trabajo que esté imprimiendo. La próxima vez que imprima un trabajo que requiera tinta negra, este cuadro de diálogo volverá a aparecer y le ofrecerá la alternativa de ahorrar tinta negra.

Si hace clic en el botón Deshabilitar esta función, seguirá utilizando la tinta negra de la forma normal. Este cuadro de diálogo no volverá a aparecer haciendo referencia a este cartucho de tinta negra. En este caso, se utilizará la tinta negra de la forma habitual hasta que se agote.

[Arriba]

Siguiente