Mejora de la calidad de la impresión

# Revisión de los inyectores del cabezal de impresión

> Con la utilidad Test de inyectores
> Con los botones del panel de control

Si la impresión es débil o faltan puntos, es posible que identifique el problema revisando los inyectores del cabezal de impresión.

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador mediante la utilidad Test de inyectores del software de la impresora, o bien mediante los botones del panel de control de la propia impresora.

## Con la utilidad Test de inyectores

Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Test de inyectores.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

[Arriba]

## Con los botones del panel de control

Si desea comprobar el estado de los inyectores del cabezal de impresión mediante los botones del panel de control, siga estos pasos.

| Apague la impresora.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Mantenga pulsados el botón de mantenimiento y el botón de alimentación para encender la impresora.

| Cuando se encienda la impresora, suelte únicamente el botón de alimentación . Cuando se inicie el test de inyectores, suelte también el botón de mantenimiento .

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo.

| Ejemplo correcto

| Debe limpiar el cabezal de impresión

Si la página de test de inyectores no se imprime correctamente, significa que hay un problema en la impresora. Podría tratarse de un inyector de tinta obstruido o de un cabezal de impresión desalineado.
Consulte Limpieza del cabezal de impresión
Consulte Alineación del cabezal de impresión

[Arriba]

Anterior | Siguiente