Más información

# Piezas de la impresora y funciones del panel de control

> Piezas de la impresora
> Panel de control

## Piezas de la impresora

a. Soporte del papel: Sostiene el papel cargado en el alimentador de hojas.

b. Alimentador de hojas: Sujeta el papel en blanco y lo introduce, automáticamente, durante la impresión.

c. Cubierta de la impresora: Cubre el mecanismo de impresión. Ábralas sólo para instalar o sustituir los cartuchos de tinta.

d. Bandeja de salida: Recibe el papel expulsado.

e. Extensión de la bandeja de salida: Sujeta el papel expulsado.

f. Guías laterales: Ayudan a introducir el papel recto. Ajuste la guía lateral izquierda a la anchura del papel.

a. Abrazaderas del cartucho de tinta: Mantienen los cartuchos de tinta en su sitio. Ábralas sólo para instalar o sustituir los cartuchos de tinta.

b. Cabezal de impresión: Suministra tinta a la página.

c. Panel de control: Controla diversas funciones de la impresora. Para más detalles, consulte la siguiente sección.

[Arriba]

## Panel de control

### Botones

Botón | Función
alimentación | Enciende y apaga la impresora. Si se pulsa dos veces mientras está encendida la impresora, borra la memoria de la impresora. Si se mantiene pulsado hasta que se apague el indicador, apaga la impresora.
mantenimiento | Si se pulsa y suelta en menos de 3 segundos, carga o expulsa papel. Si se pulsa después de un error de salida de papel, reanuda la impresión. Si se mantiene pulsado durante 3 segundos cuando el indicador de error está apagado, limpia los cabezales de impresión. Cuando se ha acabado la tinta, desplaza el cabezal de impresión hasta colocarlo en la posición de sustitución de cartuchos, y carga la tinta en la impresora después de la sustitución del cartucho. Si se pulsa al mismo tiempo que el botón de alimentación , el cabezal se coloca en la posición de sustitución cartuchos de tinta.

### Indicadores luminosos

Indicador | Descripción
alimentación | Encendido cuando la impresora está encendida. Intermitente cuando la impresora está recibiendo datos, imprimiendo, durante la sustitución de un cartucho de tinta, recargando tinta o limpiando el cabezal de impresión.
error | Encendido cuando la impresora se ha quedado sin papel. Coloque papel en el alimentador de hojas y luego pulse el botón de mantenimiento para reanudar la impresión. Encendido cuando hay papel atascado. Saque todo el papel del alimentador y luego vuelva a cargarlo. Si el indicador sigue intermitente, apague la impresora y extraiga, suavemente, todo el papel de la impresora. Intermitente cuando el cartucho de tinta negra o de colores está casi vacío. Encendido cuando el cartucho de tinta negra o de color se ha quedado vacío. Sustituya el cartucho de tinta negra (T036) o el de colores (T037).

[Arriba]

Anterior | Siguiente