Problemas y soluciones

# La impresora no imprime

> Todos los indicadores luminosos están apagados
> Los indicadores se han iluminado y luego se han apagado
> Sólo está iluminado el indicador de alimentación
> El indicador de error está intermitente o encendido
> Indicador de error encendido e indicador de alimentación intermitente

## Todos los indicadores luminosos están apagados

- Pulse el botón de alimentación para confirmar que la impresora está encendida.

- Apague la impresora y compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado.

- Compruebe que la toma de corriente funciona y que no está controlada por un interruptor de pared o un temporizador.

[Arriba]

## Los indicadores se han iluminado y luego se han apagado

Es posible que el voltaje de la impresora no coincida con el de la toma de corriente. Apague la impresora y desenchúfela inmediatamente. Después, consulte las etiquetas de la impresora.

| Precaución:

Si el voltaje no coincide, NO VUELVA A ENCHUFAR LA IMPRESORA. Póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

[Arriba]

## Sólo está iluminado el indicador de alimentación

- Apague la impresora y el ordenador. Compruebe que el cable del interface de la impresora está bien enchufado.

- Compruebe que no hay ningún material de embalar en la impresora.

- Apague la impresora y el ordenador y desconecte el cable de interface de la impresora. Hecho esto, imprima una página de comprobación del funcionamiento.
  Consulte Ejecución de una comprobación del funcionamiento de la impresora

> Si la página de revisión se imprime correctamente, compruebe que el software de la impresora y la aplicación estén bien instalados.

- Si intenta imprimir una imagen de gran tamaño, es posible que el ordenador no disponga de suficiente memoria para imprimirla. Pruebe a imprimir una imagen más pequeña.

- En Windows Me y 98, se pueden borrar los trabajos de impresión pendientes en el Spool Manager.
  Consulte Con EPSON Spool Manager

- Si la impresora suena como si intentara imprimir y no pudiera, ejecute la utilidad Limpieza de cabezales.
  Consulte Limpieza del cabezal de impresión

> Si esto no funciona, sustituya los cartuchos de tinta.
> Consulte Sustitución de un cartucho de tinta

[Arriba]

## El indicador de error está intermitente o encendido

Consulte EPSON Status Monitor 3 para determinar la causa del error y luego intente una de estas soluciones:

- Si el indicador de error está encendido y hay papel atascado, saque el papel de la impresora.

- Si el indicador de error está encendido y no hay papel en la impresora, coloque papel en el alimentador.

- Si está intermitente el indicador de error , es que hay poca tinta. Consiga un cartucho de repuesto del tipo correspondiente.
  Consulte Sustitución de un cartucho de tinta

- Si el indicador luminoso de error está encendido y el cartucho de tinta está vacío, sustitúyalo por un cartucho adecuado.
  Consulte Sustitución de un cartucho de tinta

[Arriba]

## Indicador de error encendido e indicador de alimentación intermitente

Siga estos pasos.

| Pulse el botón de mantenimiento y retire todo el papel que haya en la impresora.

| Apague la impresora. Extraiga todos los objetos extraños o trozos de papel del interior de la impresora. Compruebe también que haya espacio suficiente en la abertura de la parte posterior de la impresora para permitir una ventilación adecuada. Retire todos los objetos que puedan obstruir la ventilación. Después, encienda la impresora.

|  | Nota:

Si no puede retirar el objeto extraño con facilidad, no emplee la fuerza ni desmonte la impresora. Pida ayuda a su distribuidor.

| Si el error no desaparece, consulte a su distribuidor.

[Arriba]

Anterior | Siguiente