Baskı Kalitesini Artırma

# Yazdırma Kafasını Temizleme

> Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma
> Denetim masası düğmelerini kullanma

Çıktı beklenmedik şekilde soluksa veya çıktıda eksik noktalar varsa, yazdırma kafasını temizleyerek bu sorunları çözebilirsiniz; böylece püskürtme kanalları düzgün bir şekilde mürekkep püskürtebilir.

Yazdırma kafasını yazıcı yazılımındaki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan veya yazıcının denetim masası düğmelerini kullanarak yazıcıdan temizleyebilirsiniz.

| Not:

Yazdırma kafası temizliği sırasında bir miktar mürekkep tüketilir. Mürekkep sarfiyatını önlemek istiyorsanız, yazdırma kafasını sadece baskı kalitesi düştüğünde (örneğin, çıktı soluksa veya renkler yanlışsa ya da eksikse) temizleyin.

Yazdırma kafasının temizlenmesine gerek olup olmadığını anlamak için önce Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanın. Bu işlem mürekkep tasarrufu sağlar.

hata ışığı yanıp sönüyorsa veya yanıyorsa yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Önce gerekli mürekkep kartuşunu değiştirin.

## Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

| Yazıcının açık olduğundan ve hata ışığının yanmadığından emin olun.

|  | Not:

hata ışığı yanıp sönüyorsa yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Önce gerekli mürekkep kartuşunu değiştirin.

| Yazıcı yazılımına erişin.

| Yazıcı Yazılımına Erişim

| Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın, sonra da Head Cleaning (Kafa Temizleme) düğmesini tıklatın.

| Ekrandaki talimatları uygulayın.

> Yazıcı temizleme işlemi yaparken güç ışığı yanıp söner.

|  | Dikkat:

güç ışığı yanıp sönerken yazıcıyı hiçbir zaman kapatmayın. Aksi halde yazıcı zarar görebilir.

| güç ışığı artık yanıp sönmüyorsa birkaç sayfa kağıt yükleyin ve yazdırma kafasının temiz olduğunu onaylamak için Head Cleaning (Kafa Temizleme) iletişim kutusunda Print Nozzle Check Pattern'ı (Püskürtme Denetimi Deseni Yazdır) tıklatın.

Aşağıda iki örnek püskürtme denetimi deseni gösterilmektedir:

| İyi örnek

| Yazdırma kafasının temizlenmesi gerekiyor

Püskürtme denetimi sayfası tatmin edici bir şekilde yazdırılmıyorsa, kafa temizleme işlemini tekrarlamanız ve püskürtme denetimi desenini yeniden yazdırmanız gerekebilir.
Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

| Not:

Bu işlemi dört veya beş kez tekrarlamanıza rağmen baskı kalitesi düzelmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve bir gece boyunca çalıştırmayın. Sonra, püskürtme denetimini yeniden yapın ve gerekiyorsa kafa temizleme işlemini de tekrarlayın.

Baskı kalitesi hala düzelmediyse, mürekkep kartuşlarınızdan en az bir tanesi eskimiş veya zarar görmüş olabilir; değiştirilmesi gerekebilir. Bir mürekkep kartuşunu bitmeden değiştirmek için Mürekkep Kartuşunu Değiştirme bölümüne bakın.

Baskı kalitesi mürekkep kartuşlarını değiştirdikten sonra da sorunlu ise satıcınıza başvurun.

Baskı kalitesini korumak için her ay en az birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

[Sayfanın başına]

## Denetim masası düğmelerini kullanma

Yazdırma kafasını denetim masası düğmelerini kullanarak temizlemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

| güç ışığının yandığından, hata ışığının yanmadığından emin olun.

|  | Not:

hata ışığı yanıp sönüyorsa veya yanıyorsa yazdırma kafasını temizleyemezsiniz; bu işlem mürekkep kartuşu değiştirme yordamını başlatacaktır. Mürekkep kartuşunu şimdi değiştirmek istemiyorsanız, yazdırma kafasını başlangıç konumuna döndürmek için bakım düğmesine yeniden basın.

| bakım düğmesini üç saniye süreyle basılı tutun.

|  | Not:

bakım düğmesini üç saniyeden önce bırakırsanız kağıt beslenecektir. Düğmeye üç saniyeden daha uzun süre basarsanız, yazdırma kafası mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket edecektir. Kağıdı çıkarmak veya yazdırma kafasını başlangıç konumuna döndürmek için bakım düğmesine basın ve ardından 1. adımı tekrarlayın.

> Yazıcı yazdırma kafasını temizlemeye başlayacak ve güç ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.

|  | Dikkat:

güç ışığı yanıp sönerken yazıcıyı hiçbir zaman kapatmayın. Aksi halde yazıcı zarar görebilir.

| güç ışığı artık yanıp sönmediğinde kafanın temiz olduğunu onaylamak için püskürtme denetimi deseni yazdırın. Bkz. Yazdırma Kafasının Püskürtme Kanallarını Denetleme

| Not:

Bu işlemi dört veya beş kez tekrarlamanıza rağmen baskı kalitesi düzelmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve bir gece boyunca çalıştırmayın. Sonra, püskürtme denetimini yeniden yapın ve gerekiyorsa kafa temizleme işlemini de tekrarlayın.

Baskı kalitesi hala düzelmediyse, mürekkep kartuşlarınızdan en az bir tanesi eskimiş veya zarar görmüş olabilir; değiştirilmesi gerekebilir. Bir mürekkep kartuşunu bitmeden değiştirmek için Mürekkep Kartuşunu Değiştirme bölümüne bakın.

Baskı kalitesi mürekkep kartuşlarını değiştirdikten sonra da sorunlu ise satıcınıza başvurun.

Baskı kalitesini korumak için her ay en az birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki