# Sözlük

Aşağıdaki tanımlar yazıcılara özeldir.

180° Döndür
  Sayfayı 180 derece döndürerek yazdırmanızı sağlayan bir ayardır.

arabirim
  Bilgisayar ve yazıcı arasındaki bağlantıdır. Ayrıca bkz. paralel arabirim ve USB arabirimi

arabirim kablosu
  Bilgisayarı yazıcıya bağlayan kablodur.

Arkaplan Baskı
  Arkaplan baskı açıkken, bilgisayar bir belge yazdırırken başka işlemler için de kullanılabilir. Bilgisayar arkaplan baskı kapalıyken belge yazdırma işleminden başka tüm işlemleri askıya alacak, ancak yazdırılacak veriler yazıcıya daha hızlı gönderilecektir.

Ayna Görüntüsü
  Bu yazıcı yazılımı ayarı çıktınızı soldan sağa çevirir.

bağlantı noktası
  Verileri aygıtlar arasında iletmek için kullanılan arabirim kanalıdır.

baskı kuyruğu
  Yazıcıya ağ üzerinden gönderilen baskı işlerinin yazdırılana kadar saklandıkları bir bekleme kuyruğudur.

Baskı Önizleme
  Basmadan önce belgenizin tam olarak nasıl görüneceğine bakabilmenizi sağlayan bir ayardır.

Baskı Yönü
  Çıktınızın baskı yönünü belirleyen ayarlardır. Dikey (uzun) veya Yatay (geniş) arasında seçim yapabilirsiniz.

Belgeyi Küçült/Büyüt
  Belgenizin yazdırılan boyutunu ayarlamanızı sağlayan bir yazdırma modudur.

Bluetooth
  Farklı aygıtların kablo bağlantısına gerek kalmadan iletişim kurabilmelerini sağlayan kablosuz teknolojisidir.

Canlılık
  Rengin canlılığını değiştiren bir ayardır. Canlılık azaldıkça renkler daha bulanık görünür. Canlılık arttıkça renkler daha canlı görünür.

CMYK
  Açık mavi (mavi-yeşil), eflatun, sarı ve siyahtır. Bu renkli mürekkepler, ışığın belirli renklerini emen ve belirli renklerini yansıtan çıkarıcı sistemde renkli baskı almak üzere kullanılır.

ColorSync
  Renk eşlemesi yapmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanan Macintosh yazılımıdır. Ayrıca bkz. renk eşleme.

çalışma denetimi
  Yazıcının işleyişini denetlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Yazıcı çalışma denetimi işlemi yaptığınızda yazıcı bazı bilgi kodları ve arkasından püskürtme denetimi deseni yazdırır.

Çift Taraflı Yazdırma
  Kağıdın her iki yüzüne de baskı alabilmenizi sağlayan bir yazdırma modudur.

çizgiler
  Grafikleri yazdırırken bazen görünen yatay çizgilerdir. Ayrıca bkz. MicroWeave.

çözünürlük
  (Yatay noktalar) x (dikey noktalar) olarak ifade edilen ve bir resmi göstermek için kullanılan nokta sayısıdır.

DMA
  Doğrudan Bellek Erişimi. Bir bilgisayarın merkezi işlem birimini devre dışı bırakarak bilgisayarla çevrebirim aygıtı (yazıcı gibi) veya bir çevrebirim aygıtıyla diğeri arasında doğrudan iletişim kurma olanağı sağlayan bir veri aktarım özelliğidir.

dpi
  İnç başına düşen nokta anlamına gelir. dpi, çözünürlüğü ölçmek için kullanılır. Ayrıca bkz. çözünürlük.

ekonomik yazdırma
  Mürekkep tasarrufu sağlamak amacıyla resimlerin daha az noktayla yazdırılması yöntemidir.

En Hassas Ayrıntı
  Bu yazıcı yazılımı ayarı, özellikle metin söz konusu olduğunda çıktılarınızı otomatik olarak daha okunaklı ve net hale getirir. Bu ayarın yazdırma süresini uzatabileceğini unutmayın.

EPSON MonitorIV
  Baskı kuyruğundaki baskı işlerini yönetmenizi sağlayan bir Macintosh yardımcı programıdır. Bu yardımcı program, geçerli olarak basılan işin durumunu gösterir. (Bkz. baskı kuyruğu)

EPSON Status Monitor 3
  Yazıcının durumu hakkında kalan mürekkep miktarı gibi bilgiler sunan ve yazıcı hatalarını denetleyen bir Windows yardımcı programıdır.

EPSON StatusMonitor
  Yazıcının durumunu izleyen bir Macintosh yardımcı programıdır. StatusMonitor bir yazıcı hatası algıladığında, size durumu bir hata mesajı şeklinde iletir.

Filigran yazdırma
  Çıktınıza filigran olarak metin veya resim basabilmenizi sağlayan bir yazdırma modudur.

Gama
  Orta tonları ve orta seviye gri tonlarını değiştirerek görüntü karşıtlığını denetleyen bir ayardır.

gri tonlama
  Siyahtan beyaza kadar tüm gri tonlarıdır. Gri tonlama, sadece siyah mürekkeple yazdırma yaparken renkleri göstermek için kullanılır.

Harmanla
  Yazıcının birden çok sayfadan oluşan belgeleri eksiksiz bir grup olarak değil de sayfa sayfa yazdırmasını sağlayan bir ayardır.

ICM (Image Color Matching)
  Windows tarafından kullanılan renk eşleme yöntemidir. Ayrıca bkz. renk eşleme.

Kağıt Başına Sayfa yazdırma
  İki veya dört sayfayı tek bir sayfaya yazdırabilmenizi sağlayan bir yazdırma modudur.

Kalite Seçeneği ayarları
  Yazıcı yazılımında bulunan bir dizi baskı kalitesi ayarı.

Karşıtlık
  Resmin parlak ve koyu bölümleri arasındaki farkı maksimuma çıkarmaya veya minimuma indirmeye yarayan ayardır.

kenar boşlukları
  Kağıdın kenarında, yazdırılabilir alanın dışında kalan alan. Ayrıca bkz. yazdırılabilir alan

Kenarları Düzgün Göster
  Pürüzlü köşelerin ve çizgilerin düzgün görünmesini sağlayarak düşük çözünürlüklü resimlerin baskı kalitesini yükseltir. Bu ayar yüksek çözünürlüklü resimler veya metin üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.

Kenarlık olmadan yazdırma
  Kağıdın dört tarafında da kenar boşluğu bırakmadan yazdırmanızı sağlayan bir yazdırma modudur.

kuyruk
  Yazdırma işinin ilk adımıdır; bu adımda yazıcı yazılımı, yazdırma verilerini yazıcınızın anlayacağı kodlara dönüştürür. Bu veriler daha sonra doğrudan yazıcıya veya yazdırma sunucusuna gönderilir.

MicroWeave
  Çizgi oluşma olasılığını azaltmak için kullanılan ve resimlerin daha hassas aralıklarla yazdırıldığı bir yazdırma yöntemidir. Ayrıca bkz. çizgiler.

mürekkep kartuşu
  Yazıcınızın yazdırma işi için kullandığı mürekkebi içerir.

mürekkep püskürtme
  Her harfin veya simgenin kağıt üzerine hassas bir şekilde mürekkep püskürtülerek oluşturulduğu bir yazdırma yöntemidir.

Mürekkep Seviyeleri
  Her bir kartuşta kalan mürekkep miktarını gösteren bir grafik ekranıdır.

ortam
  Üzerine verilerin yazdırıldığı düz kağıt, zarf, özel kağıt ve asetat gibi malzemeler.

otomatik rulo kağıt kesici
  Dahili rulo kağıt kesici, rulo kağıda sürekli olarak basılan resimleri otomatik olarak keser.

paralel arabirim
  Bir bilgisayar ve yazıcı arasında birebir bağlantı kurmak için kullanılan bir arabirimdir. Ayrıca bkz. arabirim.

parlaklık
  Bir resmin açıklık veya koyuluk derecesidir.

PhotoEnhance
  Yazdırma işlemi öncesinde fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz farklı resim düzeltme ayarları sunan bir yazdırma modudur.

Poster Yazdırma
  Tek sayfalık bir belgeyi 4, 9 veya 16 sayfayı kaplayacak şekilde büyütebilmenizi ve bu sayfaları poster olarak birleştirmenizi sağlayan bir yazdırma modudur.

PRINT Image Matching
  Bu sistem, PRINT Image Matching işlevine sahip bir dijital kameranın ve bu tür bir eşleştirme özelliğini destekleyen bir yazıcının birlikte kullanılması sayesinde etkileyici baskı alabilmenizi sağlar. Dijital kamera ile fotoğraf çekme işlemi sırasında yazdırma komutları fotoğraf verilerine eklenir ve yazıcı, fotoğrafları dijital olarak oluşturulmuş kareler ile hedeflenen amaca en iyi şekilde ulaşmak amacıyla renk eşleştirme yöntemini kullanarak yazdırmak için bu komutlara uygun işlem yapar.

Profiller
  Farklı aygıtların Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak birbirleriyle çalışabilmesini sağlayan standartlardır. Profiller, aygıtların yazdırma veya bir bilgisayardan tarama gibi işlemleri yapabilmesini sağlayan kullanımlar ve özellikler ile tanımlanır. Aygıtların bu bilgiyi paylaşabilmeleri için aynı profille uyumlu olmaları gerekir.

Püskürtme Denetimi yardımcı programı
  Yazdırma kafasının püskürtme kanallarını tıkanık olup olmadıklarını ve temizlik gerekip gerekmediğini belirlemek için denetleyen bir yardımcı programdır.

püskürtme kanalları
  Yazdırma kafasının içinde bulunan ve sayfaya mürekkep püskürtmek için kullanılan ince kanallardır. Yazdırma kafası içindeki püskürtme kanalları tıkanırsa baskı kalitesi düşebilir.

renk eşleme
  Bilgisayar ekranında görüntülenen renklerin çıktılardaki renklerle en yüksek oranda eşleşmesini sağlamak üzere kullanılan renkli veri işleme yöntemi için kullanılan özel terimdir. Farklı durumlara yönelik olarak farklı renk eşleme yazılımı veya sistemleri kullanılır. Ayrıca bkz. ColorSync ve ICM (Image Color Matching).

RGB
  Kırmızı, yeşil ve mavi. Katot ışın tüpü (CRT) monitörünün elektron tabancası tarafından fosforla aydınlatılmış bu renkler ek karışımlar yaparak ekran renklerini oluşturur.

Sayfaya Sığdırarak yazdırma
  Belgenizin boyutunu yazıcı yazılımında seçtiğiniz kağıt boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak büyüten veya küçülten bir yazdırma modudur.

spool manager
  Yazdırma verilerini yazıcınızın anlayacağı kodlara dönüştüren yazılımdır. Ayrıca bkz. kuyruk.

sRGB
  sRGB standardını kullanan aygıtlar arasında renk tutarlılığını sağlamak için kullanılan bir renk yönetimi yöntemidir.

Status Monitor
  Yazıcının durumunu denetleyebilmenizi sağlayan bir yazılımdır.

sürücü
  Bir bilgisayar çevrebirim aygıtına neler yapacağını bildiren talimatlar gönderen yazılımdır. Örneğin, yazıcı sürücünüz kelime işlemci uygulamanızdan yazdırma verilerini alır ve bu verilerin nasıl yazdırılacağına ilişkin talimatları yazıcıya gönderir. Yazıcı sürücüsü ve yazıcı yardımcı programları birlikte "yazıcı yazılımı" olarak ifade edilir. Ayrıca bkz. yazıcı yazılımı.

sürücü
  Sabit disk, CD-ROM veya disket sürücüsü gibi bir bellek aygıtıdır. Windows'ta, yönetim kolaylığı sağlamak için her sürücüye bir harf atanmıştır.

sıfırlama
  Bir yazıcıyı kapatarak ve sonra hızla yeniden açarak varsayılan ayarlarına geri döndürme işlemidir.

tek renkli
  Sadece tek renkli mürekkep (genellikle siyah) kullanılan yazdırma yöntemidir.

Ters Sırada
  Belgelerinizi son sayfadan başlayarak ters sırada basmanızı sağlayan bir ayardır.

USB arabirimi
  Evrensel Seri Yol arabirimi. Kullanıcının genel amaçlı tek bir bağlantı noktasıyla bilgisayara 127 çevrebirim aygıtı (klavye, işaretleme aygıtı ve yazıcı) bağlayabilmesini sağlar. USB hub'lar daha fazla bağlantı noktası ekleyebilmenizi sağlar. Ayrıca bkz. arabirim.

varsayılan
  Ekipman açıldığında, sıfırlandığında veya başlangıç ayarlarına döndürüldüğünde geçerlilik kazanan bir değer veya ayardır.

yardımcı programlar
  Yazıcınızı izlemenize ve bakım yapmanıza olanak sağlayan yazılımdır. Yazıcı sürücüsü ve yazıcı yardımcı programları birlikte "yazıcı yazılımı" olarak ifade edilir. Ayrıca bkz. yazıcı yazılımı.

Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programı
  Yazdırma kafasını resimler net olarak yazdırılacak şekilde hizalayan bir yardımcı programdır. Basılan resimler soluksa veya çıktıda yanlış hizalanmış veya yatay çizgiler varsa kullanın.

Yazdırma Kafası Temizleme yardımcı programı
  Yazdırma kafasını temizleyen ve yazdırma kafası püskürtme kanallarının mürekkebi gerektiği şekilde püskürtmesini sağlayan bir yardımcı programdır.

yazdırılabilir alan
  Yazıcının sayfa üzerinde yazdırabildiği alandır. Kenar boşlukları nedeniyle bu alan sayfanın fiziksel boyutundan küçüktür.

yazı tipi
  Bir stile ve boyuta sahip karakterler grubudur.

yazıcı sürücüsü
  Bkz. sürücü.

yazıcı yardımcı programları
  Bkz. yardımcı programlar.

yazıcı yazılımı
  Yazıcınızla birlikte gelen yazıcı yazılımı, bir yazıcı sürücüsü ve yazıcı yardımcı programlarını içerir. Yazıcı sürücüsü, yazıcınızdan en iyi sonucu alabilmeniz için çeşitli ayarlar arasından seçim yapabilmenizi sağlar. Yazıcı yardımcı programları, yazıcıyı denetleyebilmenize ve yazıcıyı her zaman üstün performans sağlayacak konumda tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca bkz. sürücü ve yardımcı programlar.

yerel yazıcı
  Bir arabirim kablosuyla doğrudan bilgisayarın bağlantı noktasına bağlı olan yazıcıdır.

yüksek hızlı yazdırma
  Yazdırma kafasının geri ve ileri hareket ederken her iki yönde de resim yazdırdığı yazdırma yöntemidir. Bu yöntem yazdırma işini hızlandırır.

[Sayfanın başına]